**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

**(ПАО «ТрансКонтейнер»)**

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Открытый конкурс № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М**

**Москва**

**2015 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии**

**аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ **В.В. Шекшуев**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.**

**Раздел I. Общие положения**

## Основные положения

* + 1. **Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)** (далее – заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер»
		от 20 февраля 2013 г. (протокол № 8) (далее – Положение о закупке) проводит открытый конкурс № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Батарейная в 2015-2016 гг. (далее - Работы).
		2. Требования к Работам приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).
		3. Организатором открытого конкурса является ОАО «РЖД» в лице Центра организации конкурсных закупок - структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – организатор).

Представитель, участвующий в организации и проведении открытого конкурса – Жильцова Алена Аркадьевна, специалист 1 категории, т. +7 (499) 260-53-98, адрес электронной почты: zhilcovaaa@center.rzd.ru.

* + 1. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
		2. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием (если предоставление документов предусмотрено техническим заданием конкурсной документации).
		3. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.
		4. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения конкурсной заявки, в случаях когда возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей конкурсной документацией.
		5. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
		6. Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик\организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
		7. Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»[www.trcont.ru](http://www.trcont.ru/) (раздел Компания/Закупки) и на сайте [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru/) (раздел «Тендеры») (далее – сайты).Извещение о проведении открытого конкурса и изменения к извещению дополнительно публикуется в газете «Гудок». За получение документации плата не взимается.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех дней с даты их подписания.

1.1.11. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.12. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением
№ 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## Разъяснения положений конкурсной документации

* + 1. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются организатору в письменной форме по факсу 8 (499) 260-72-05.
		2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
		3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
		4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

* + 1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.

* + 1. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

## Конкурсная заявка

* + 1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
		2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки предоставленные претендентом отклоняются.
		3. Конкурсная заявка должна действовать не менее
		120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
		4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
		5. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки предоставляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
		6. В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом и др.), документ считается не представленным и не рассматривается.
	1. **Срок и порядок подачи** **конкурсных заявок**
		1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 12:00 часов московского времени «22» мая 2015 г. по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет № А 304.2*.*

Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес представителя организатора, ответственного за проведение данного открытого конкурса, не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени) предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

* + 1. Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.
		2. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).
		3. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1, не вскрывается и возврату не подлежит.
		4. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.
		5. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей конкурсной документации и не сокращается. Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.
	1. **Изменение конкурсных заявок и их отзыв**
		1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
		2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.
		3. В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
		4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

## Недобросовестные действия претендента/участника

* + 1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.
		2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.
	1. **Обеспечение надлежащего исполнения договора.**
		1. Обеспечение надлежащего исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии по форме приложения № 9 к настоящей конкурсной документации, выданной одним из банков, указанных в приложении №10 к настоящей конкурсной документации.
		2. Договор может быть заключен только после предоставления победителем или участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй порядковый номер), обеспечения исполнения договора.
		3. Победитель или участник, конкурсной заявке которого присвоен второй номер (в случае если победитель признан уклонившимся от заключения договора и принято решение о его заключении с участником, заявке которого присвоен второй номер) вправе согласовать предоставление банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с приложением проекта банковской гарантии по форме, установленной пунктом 1.8.1 настоящей конкурсной документации.
		4. Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней с даты получения обращения. В случае, если предложенный банк соответствует требованиям заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков, предоставление гарантии предложенным банком может быть согласовано.
		5. Срок действия обеспечения надлежащего исполнения договора должен превышать срок действия договора не менее чем на 60 календарных дней.
		6. Обеспечение надлежащего исполнения договора предоставляется в размере, равному размеру авансового платежа, указанного в финансово-коммерческом предложении Победителя (приложение № 3 к конкурсной документации). В случае, если победитель готов организовать выполнение работ без получения авансового платежа, предоставление надлежащего обеспечения исполнения договора не требуется.

## Заключение договора

* + 1. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ, и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
		2. Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.
		3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 5к настоящей конкурсной документации.
		4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
		5. В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения победителя. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения.
		6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.
		7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо последствий.
		8. Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на результаты работ переходят заказчику.
		9. Договор заключается по цене победителя (лица, с которым принято решение заключить договор) без учета НДС с учетом применяемой победителем (лицом, с которым принято решение заключить договор) системы налогообложения.
		10. Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем.

Указанные предложения должны быть получены Заказчиком в двухсуточный срок с момента получения участником, признанного по итогам конкурса победителем, соответствующего уведомления от Заказчика.

Изменения могут касаться только положений договора, которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в пункте 2.8.2 настоящей конкурсной документации.

Внесение изменений в договор по предложениям победителя является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.

Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы Заказчиком.

1.9.11 Цена по договору, заключаемому по результатам проведения открытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена не ранее, чем через 6 месяцев с даты заключения договора не более чем на 10% от первоначальной цены договора без проведения дополнительных конкурсных процедур за счет роста стоимости выполнения работ, либо за счет увеличения объемов работ по предмету открытого конкурса.

**Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников**

## Обязательные требования:

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

д) в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не должно содержаться сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).

* 1. **Квалификационные требования:**

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

1) Претендент должен иметь действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации

Свидетельство о допуске к выполнению работ должно содержать отметку о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о допуске к выполнению работ должно содержать отметку о том, что претендент вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства на сумму, равную или превышающую стоимость Работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Батарейная в 2015-2016 гг., указанную в финансово-коммерческом предложении претендента.

2) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.

* 1. **Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:**
1. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2. надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;
3. копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
4. учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
5. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного претендента);
6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10настоящей конкурсной документации (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
7. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
8. доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;
9. бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2013-2014гг., (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие до 2013 года упрощенную систему налогообложения представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012№ ММВ-7-3/829@);

10) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года N ММВ-7-8/378@с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой числится задолженность.

11) гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды по форме приложения № 6представляеткаждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне претендента).

12) сведения по прилагаемой форме приложения №11 о привлекаемых претендентами субъектах малого и среднего предпринимательства  в качестве 3-х лиц к исполнению обязательств по договору (предоставляется если претендент планирует привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства)

* 1. **В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:**

***1) В подтверждение наличия разрешительных документов:***

- действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации (нотариально заверенная копия).

***2) В подтверждение опыта выполнения работ***

- документ по форме приложения №4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии договоров, указанных в приложении №4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью претендента. Допускается предоставление первой, а также иных страниц договора, содержащих наименование сторон, наименование, стоимость, сроки выполнения работ, и последней страницы договора с указанием реквизитов сторон, подписывающих договор;

- копии актов выполненных работ по договорам, указанных в приложении №4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью претендента. Допускается предоставление первойи последней страницы актов выполненных работ с указанием реквизитов сторон, подписывающих акт.

**2.5.** Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

**2.6. Вскрытие заявок**

2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 15:00 часов московского времени «22» мая 2015 г. представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу: 129090, г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, каб. А 303.9.

2.6.2.Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

2.6.3. Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их содержании или рассмотрении по существу.

2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

## 2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

* + 1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» совместно с организатором по адресу 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19 «03» июня 2015 г.
		2. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
		3. До истечения срока действия конкурсной заявки претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок. Претенденты\участники вправе отклонить такое предложение организатора. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия заявки его конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе.
		4. Заявка претендента может быть отклонена при наличии просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер» за последние три года, предшествующие дате проведения открытого конкурса, в случае невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер», причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер» в размере не менее 25 процентов начальной (максимальной) цены договора. Наличие просроченной задолженности, неисполненных обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер», причинение вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер» должно быть подтверждено решением суда или документом, подтверждающим факт наличия задолженности, неисполнения обязательств, причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер».
		5. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.

* + 1. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
		2. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
		3. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.
		4. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.
		5. Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3) невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией установлено требование о его внесении);

4) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия заявки.

2.7.11. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.

2.7.12. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены договора при условии сохранения единичных расценок.

2.7.13. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов.

## 2.8. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников открытого конкурса

2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации.

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование критерия** | **Макс.****кол-во****баллов** | **Порядок оценки** |
| **1.Цена договора** |
| **1.1.** | **Цена договора** | **75** | Данный критерий оценивается путем сопоставления стоимости финансово-коммерческого предложения, предложенного j –ым участником, и минимальной стоимости финансово-коммерческого предложения из всех предложенных участниками:, где j = 1….n, n - количество участников; – количество баллов j –ого участника; *Ц* – стоимость финансово-коммерческого предложения , представленная j-ым участником;*Ц*min – минимальная стоимость финансово-коммерческого предложения из всех предложенных участниками;**75 баллов** – максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| **2. Условия оплаты** |
| **2.1** | **Условия оплаты** | **5** | Данный критерий оценивается путем сопоставления величины аванса указанной в финансово-коммерческом предложении j –ого участника, и минимального размера аванса из всех предложенных участниками:, где j = 1….n, n - количество участников; – количество баллов j –ого участника; *А* – размер аванса по договору, представленный j-ым участником;*А*min – минимальный размер аванса из всех предложенных участниками;Максимально возможное количество баллов по данному критерию равно 5. |
| **3.Опыт участника** |
| **3.1.** | **Опыт участника** | **5** | Оценивается путем сопоставления среднегодовой стоимости выполненных участником работ по предмету Конкурса, с начальной (максимальной) ценой договора, установленной в конкурсной документации.В случае, если участник признавался судом не исполнившим свои обязательства по договорам, то стоимость работ по данным договорам не учитывается при подсчете среднегодовой стоимости выполненных участником работ.В случае, если среднегодовая стоимость выполненных участником работ по предмету конкурса равна или больше начальной (максимальной) цены договора,участнику присваивается **5 баллов**.В случае если среднегодовая стоимость выполненных участником работ по предмету, меньше начальной (максимальной) цены договора, то данный критерий оценивается путем сопоставления среднегодовой стоимости выполненных работ с начальной (максимальной) ценой договора по формуле:, где j = 1….n, n - количество участников; *-* количество баллов;*–* среднегодовая стоимость выполнения работ по предмету Конкурса за период хозяйственной деятельности участника;*–* начальная (максимальная) цена договора. 5 -максимально возможное количество баллов по данному критерию. |
| 1. **Сроки (периоды) выполнения работ**
 |
| **4.1.** | **Срок выполнения работ** | **10** | Данный критерий оценивается путем сопоставления предложенного участником срока выполнения работ с минимальным сроком выполнения работ из всех предложенных участниками:**,** где j = 1….n, n - количество участников; – количество баллов j –ого участника; – срок выполнения работ(в календарных днях), представленный j-ым участником; – минимальный срок выполнения работ (в календарных днях) из всех предложенных участниками;10 – максимально возможное количество баллов по данному критерию |
| **5.Срок предоставления гарантии качества работ** |
| **5.1** | **Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы** | **5** | Данный критерий оценивается путем сопоставления предложенного участником гарантийного срока на выполненные работы с максимальным гарантийным сроком на выполненные работы из всех предложенных участниками:**,** где j = 1….n, n - количество участников; – количество баллов j –ого участника; – гарантийный срок на выполненные работы (в месяцах), представленный j-ым участником; – максимальный гарантийный срок на выполненные работы (в месяцах) из всех предложенных участниками;5 – максимально возможное количество баллов по данному критерию |

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.

2.8.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

2.8.5. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.

2.8.6. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.8.7. В случае, если информация, необходимая для оценки заявки по тому или иному критерию, не представлена участником, но его заявка не отклонена в ходе рассмотрения, заявка по такому критерию оценивается в 0 баллов (0%).

2.8.8. Если по каким-либо причинам участник не представил информацию за весь требуемый конкурсной документацией период (если в соответствии с документацией требуется представление информации за период), а лишь частично, заявка по критерию оценивается на основании имеющейся информации.

 2.8.9. Если документы, необходимые для осуществления оценки, не соответствуют требованиям документации, содержат противоречивую информацию, оценка заявки по критерию осуществляется без учета информации, указанной в таких документах.

2.8.10. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки) присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.8.11. Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.8.12. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

2.8.13. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок составляется протокол заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии и организатора с указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении Конкурсной комиссией аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» итогов открытого конкурса. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

* 1. **Подведение итогов открытого конкурса**
		1. После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации претендентов Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии и представителями организатора, конкурсные заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в Конкурсную комиссию.
		2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19 «04» июня 2015 г.
		3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии.
		4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии и организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен второй порядковый номер.
		5. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.
		6. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа.
		7. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола.
		8. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса при условии, что:

выбор нескольких победителей необходим в целях защиты интересов заказчика;

выбор нескольких победителей оправдан с точки зрения сокращения общего срока поставки товара, выполнения работ;

в иных случаях по решению Конкурсной комиссии.

* + 1. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
		2. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;

4) ни один из претендентов не признан участником.

* + 1. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка и/или по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник, Конкурсная комиссия вправе принять решение о закупке работ, у этого участника на условиях, указанных в его заявке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Проведение дополнительных процедур размещения заказа в этом случае не требуется.

**Раздел III. Порядок оформления** **конкурсных заявок**

## Оформление конкурсной заявки

* + 1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*);

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №\_;

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)

«Не вскрывать до 15.00 часов *московского* времени 22 мая 2015 г.»

* + 1. Конверт «А» должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей конкурсной документации;

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника);

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ***(***индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

- бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2013-2014 гг., (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие до 2013 года упрощенную систему налогообложения представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@);

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года N ММВ-7-8/378@с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой числится задолженность;

- сведения по прилагаемой форме приложения №11 о привлекаемых претендентами субъектах малого и среднего предпринимательства  в качестве 3-х лиц к исполнению обязательств по договору (предоставляется если претендент планирует привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства).

- гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды по форме приложения №6 (представляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне претендента);

Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей конкурсной документации;

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям.

* + 1. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
		2. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
		3. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
		4. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
		5. Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
		6. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка не принимается организатором.
		7. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

## Финансово-коммерческое предложение

3.3.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую цену предложения, а также локальный сметный расчет и календарный план выполнения работ. Цену предложения необходимо указывать в рублях с учетом всех налогов, стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ. Цены и общая стоимость работ должны быть указаны с учетом и без учета НДС.

3.3.2. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).

3.3.3. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации.

3.3.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

3.3.5. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.) и сроки гарантийных обязательств с момента подписания акта приемки выполненных работ.

3.3.6. Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

3.3.7. Стоимость работ подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ и других материалов, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации. Расчет оформляется в виде приложения к финансово - коммерческому предложению.

 Финансово-коммерческое предложение должно быть безусловно подтверждено локальным сметным расчетом, в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение №7 к конкурсной документации)с указанием применяемых материалов и оборудования. К итогу сметной стоимости необходимо применить понижающий коэффициент 0,95. Претендент обязан учесть все работы, указанные в техническом задании.

Текущие индексы изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» указаны в Приложении №7 к настоящей конкурсной документации.

3.3.8. Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии выполнения работ с учетом планируемой организации производства исходя из времени, необходимого победителю на выполнение указанных работ, без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, указанного в разделе IV настоящей конкурсной документации. В подтверждение претендент предоставляет в составе финансово - коммерческого предложения календарный план выполнения работ.

3.3.9 Выполнение работ запланированных к производству в2016 годубудет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

Победитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2016 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2016 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2016 году.

**Раздел IV. Техническое задание**

**4.1. Цель открытого конкурса.**

Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная в 2015-2016 гг.

**4.2. Общие положения**

4.2.1. Предметом открытого конкурса является право на заключение договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2015-2016 гг. (далее – работы).

4.2.2. Предмет конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем открытом конкурсе должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.2.3. В конкурсной заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

4.2.4. Работы должны быть выполнены победителем открытого конкурса без привлечения субподрядных организаций.

4.2.5. Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет 301 995 142,00 (триста один миллион девятьсот девяносто пять тысяч сто сорок два) рубля 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (в том числе НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет 356 354 267,56 (триста пятьдесят шесть миллионов триста пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят семь) рублей 56 копеек.

4.2.6. Начальная (максимальная) цена договора указана на основании сметной документации, составленной в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение №7 к конкурсной документации) и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95.

4.2.7. Лимиты бюджета по предмету конкурса определены в размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Этап** | **Год** | **Предельный лимит, руб.** |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2015-2016 гг. | 1 | 2015 | 168 999 376,00 | 199 419 263,68 |
| 2 | 2016 | 132 995 766,00 | 156 935 003,88 |

**4.3. Требования к выполняемым работам**

4.3.1. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы грузоподъёмных механизмов, большегрузных погрузчиков, автотранспорта. Технологический процесс работы контейнерного терминала на станции Батарейная представлен в приложении №8 к настоящей конкурсной документации.

4.3.2. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электро-безопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электро-безопасности, пожарной безопасности возлагается на Победителя открытого конкурса.

4.3.3. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для обеспечения производства работ.

4.3.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами Российской Федерации (СНиП, ГОСТ, СанПиН).

4.3.5. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

**4.4. Правила приемки работ.**

Заказчик принимает у Победителя выполненные работы по представленным актам приемки выполненных работ формы КС – 2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетам-фактурам. Предъявляется акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнал производства работ (общий журнал), акты на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы и иные документы в соответствии с СНиП 3.01.04-87. Объём работ, принимаемых у Победителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

Работы, выполненные в 2015г., оформляются актами и оплачиваются в 2015г.

Выполнение работ запланированных к производству в 2016 году будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

Победитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2016 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2016 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2016 году.

**4.5.Порядок оплаты**.

4.5.1. Требования по авансированию выполнения работ: размер аванса не может превышать 10 % от полной окончательной стоимости договора, указанной в финансово-коммерческом предложении (приложение № 3 к документации о закупке) Победителя.

4.5.2 Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87,на основании выставленного счета, в течение не менее 30-ти (тридцати) календарных дней.

**4.6. Требования к гарантийному сроку.**

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

**4.7. Срок выполнения работ:**

1 этап - с момента заключения договора, но не позднее 31 декабря 2015 года.

2 этап – с 1 января 2016 года, но не позднее 31 декабря 2016 года.

**4.8. Место выполнения работ:**

Российская Федерация, г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерная площадка.

**4.9.Цели и задачи, решаемые при выполнении работ:**

Качественно и в установленные сроки произвести выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2015-2016 гг.

**4.10. Рабочее время обслуживания объектов Заказчика.**

Победитель должен иметь возможность обеспечивать проведение работ на объекте Заказчика круглосуточно.

**4.11.Порядок формирования цены договора.**

4.11.1. Цена договора формируется Участником на основе проекта реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная и пункта 4.12 настоящего технического задания.

4.11.2.Цена по договору, заключаемому по результатам проведения открытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена не ранее, чем через 6 месяцев с даты заключения договора не более чем на 10% от первоначальной цены договора без проведения дополнительных конкурсных процедур за счет роста стоимости выполнения работ, либо за счет увеличения объемов работ по предмету открытого конкурса.

* 1. **Прочие условия**
		1. В составе технического предложения должен быть представлен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате \*.pdf с копиями всех включенных в конкурсную заявку документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf), Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. В случае непредставления информации на электронном носителе, конкурсная заявка претендента не отклоняется.
		2. Работы производятся в условиях производственной площадки непрерывного технологического действия (работают грузоподъемные механизмы: козловые краны, погрузчики типа «ричстакер» «Кальмар», движется грузовой автотранспорт, на железнодорожных путях осуществляется подача-уборка вагонов).
		3. Металлолом от разборки элементов металлоконструкций складируется на контейнерном терминале станции Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге в месте, указанном Заказчиком для дальнейшей реализации Заказчиком.
		4. Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования Победителя Открытого конкурса.

***Проектная документация представлена в Приложении №1 к техническому заданию (указанное приложение размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг*** [***www.zakupki.gov.ru***](http://www.zakupki.gov.ru) ***(далее – официальный сайт), на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»*** [***www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) ***(раздел Компания/Закупки) и на сайте*** [***www.rzd.ru***](http://www.rzd.ru/) ***(раздел «Тендеры») (далее – сайты).***

* 1. **Наименование и виды работ:**

**Работы 2015 г. (1-й этап)**

|  |
| --- |
| **4.13.1 «Снос строений.»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Склад временного хранения, размерами 6\*15м |
| 1 | Демонтаж несущих металлоконструкций: стойки, прогоны  | Тн. | 2,627 |
| 2 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа | М 2. | 340,6 |
| 3 | Демонтаж металлических каркасов ворот и полотен.(примечание: металл сдаётся заказчику) | Тн. | 0,8 |
| 4 | Разборка железобетонных фундаментов: монолитных | М 3. | 46 |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный и металл от разборки | Тн. | 117,83 |
| 6 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км класс груза 1: строительный мусор  | Тн. | 112,7 |
| 7 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1 км класс груза 1: от разборки металлоконструкций | Тн. | 5,13 |
|  |  |  |  |
| **4.13.2 «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Внутренняя отделка. Потолки |
| 1 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | м2. | 34,44 |
| 2 | Шпатлевка поверхностей потолков, толщина слоя 3 мм | м2. | 34,44 |
| 3 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная потолков. | м2. | 34,44 |
| Внутренняя отделка. Стены |
| 4 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | м2. | 65 |
| 5 | Шпатлевка поверхностей стен, толщина слоя 3 мм | м2. | 65 |
| 6 | Окраска водоэмульсионными составами улучшенная - стен | м2. | 65 |
| 7 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | м2. | 1,86 |
| 8 | Шпатлевка поверхностей откосов дверных и оконных, толщина слоя 3 мм | м2. | 1,86 |
| 9 | Окраска дверных и оконных откосов водоэмульсионными составами | м2. | 1,86 |
| Внутренняя отделка. Пол |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамогранитных размером 300\*300\*8 мм.для полов | м2. | 34,44 |
| Окна, двери |
| 11 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | м2. | 2,88 |
| 12 | Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали | м2. | 0,6 |
| 13 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | м2. | 2,4 |
| 14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2. / шт. | 1,89 / 1 |
| 15 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (либо эквивалент)  | м2. | 3,78 |
| 16 | Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью за 2 раза  | м2. | 3,78 |
| Наружная отделка фасадов |
| 17 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов  | м2. | 3,1 |
| 18 | Окраска откосов акриловыми красками | м2. | 3,1 |
| Водопровод – внутренние устройства |
| 19 | Установка затворов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 3 |
| 20 | Изготовление и сборка металлической рамы из швеллера № 16 под насосы | тн. | 0,114 |
| 21 | Монтаж муфт полиэтиленовых для труб диаметром 225 мм | шт. | 2 |
| 22 | Монтаж втулок полиэтиленовых удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) | шт. | 2 |
| 23 | Монтаж фланцев диаметром 225 мм | шт. | 2 |
| 24 | Монтаж троса продольно-несущий диаметром 4 мм | м | 6 |
| Силовые и осветительные сети. |
| 25 | Монтаж: распределительный щит ПР8503-1015 (либо эквивалент) с автоматическими выключателями | шт. | 1 |
| 26 | Монтаж: шкаф переключения на резервное питание ШУ 8254-32А2 (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 27 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 4х35 мм2 | м | 7 |
| 28 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 5х16 мм2 | м | 20 |
| 29 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 4х10 мм2 | м | 70 |
| 30 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 5х6 мм2 | м | 20 |
| 31 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг5х2,5 мм2 | м | 14 |
| 32 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 3х2,5 мм2 | м | 25 |
| 33 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 3х1,5 мм2 | м | 10 |
| 34 | Затягивание провода ПВ1 сечением 1х35мм2 | м | 12 |
| 35 | Монтаж: лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой | м | 70 |
| 36 | Монтаж: стойка кабельная С-1200 (либо эквивалент) | м | 7 |
| 37 | Монтаж: полка кабельная оцинкованная К-1163ц (либо эквивалент) | шт. | 14 |
| 38 | Монтаж: комплект ВГ50У2 (либо эквивалент) | компл. | 2 |
| 39 | Монтаж: световой указатель СУП-МУ2 (либо эквивалент) с надписью "Противопожарная насосная станция" | шт. | 1 |
| 40 | Монтаж: розетка штепсельная неутеплённого типа при открытой проводке | шт. | 1 |
| 41 | Монтаж: выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 |
| 42 | Монтаж: щиток распределительный ЩРО 8505-2706-Н-УХЛ3.1 (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 43 | Монтаж: ящик ЯТП-220/12У3 (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 44 | Монтаж: светильник НСП02-100-001 (002) (либо эквивалент) | шт. | 6 |
| 45 | Монтаж: светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 46 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 2х2,5 (2L) мм2 | м | 9 |
| 47 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 2х2,5 (L+N) мм2 | м | 15 |
| 48 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: 3х2,5 (L+PE+N) мм2 | м | 30 |
| 49 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами 4х2,5 (L+PE+N) мм2 | м | 14 |
| 50 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х2,5 | м | 30 |
| 51 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5 | м | 30 |
| 52 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х2,5 | м | 10 |
| 53 | Монтаж коробки РТВ (либо эквивалент) | шт. | 2  |
| Внутренний контур заземления.  |
| 54 | Монтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали размерами: 4\*40мм | м | 40,59 |
| 55 | Монтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали размерами: 5\*40мм | м | 47,62 |
| 56 | Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | м | 12,36 |
| 57 | Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 18 мм | м | 40 |
| 58 | Монтаж: держатель для шины заземления К188У2 (либо эквивалент) | шт. | 35 |
| 59 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм | м | 8,2 |
| Внешний контур заземления.  |
| 60 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м  | шт. | 8 |
| 61 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 11,76 |
| 62 | Засыпка пазух, группа грунтов 2 | м3. | 11,76 |
| 63 | Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали полосовой 5\*40мм | м | 40 |
| 64 | Монтаж: проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 12 мм | м | 12 |
| Кабельная система обогрева пожарных резервуаров |
| 65 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х2,5 | м | 120 |
| 66 | Монтаж: кабель НУД, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | м | 160 |
| 67 | Монтаж: кабель ШВВП 2\*0,75 мм2 | м | 45 |
| 68 | Монтаж: стяжки (натяжители) PFS-30 (либо эквивалент) | шт. | 2 |
| 69 | Монтаж: коробка для датчика температуры РТВ (либо эквивалент) | шт. | 2 |
| 70 | Монтаж: трос | м | 40 |
| 71 | Монтаж: анкер тросовый | шт. | 2 |
| 72 | Монтаж: узел фиксации несущего троса оцинкованный | шт. | 2 |
| 73 | Монтаж: трубы гибкие гофрированные тяжелые из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FH, с зондом, диаметром 25 мм на тросу | м | 250 |
| Противопожарные резервуары. Наружный контур заземления |
| 74 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | шт. | 4 |
| 75 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 7,6 |
| 76 | Засыпка пазух, группа грунтов 2 | м3. | 7,6 |
| 77 | Монтаж: заземлитель горизонтальный из стали полосовой 4\*40мм | м | 80 |
| Противопожарные резервуары. Строительные работы |
| 78 | Устройство и разборка строительных лесов | м2. | 50 |
| 79 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из оцинкованных металлических листов | м2. | 50 |
| 80 | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной | м2. | 50 |
| 81 | Монтаж ограждающих конструкций стен из оцинкованных металлических листов | м2. | 50 |
| 82 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой | м2. | 50 |
| Противопожарные резервуары. Сантехнические работы |
| 83 | Врезка в действующий резервуар трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 84 | Обварка "воротников" электросваркой | м | 8 |
| 85 | Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм | м | 52 |
| 86 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | шт. | 4 |
| 87 | Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (либо эквивалент) | м2. | 12,5 |
| 88 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных труб, количество окрасок 2 | м2. | 12,5 |
|  |  |  |  |
| **4.13.3 «СКВАЖИНА»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в котлованах экскаватором с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 2 | м3. | 375,5 |
| 2 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | М3 | 19,77 |
| 3 | Погрузка грунта экскаватором в автомобили-самосвалы | М3 | 19,77 |
| 4 | Перевозка грунта на расстояние 10 км | тн | 632,43 |
| 5 | Работа на отвале | М 3 | 395,27 |
| 6 | Засыпка пазух котлована ПГС | м3. | 122,5 |
| Фундаменты |
| 7 | Устройство бетонной подготовки (бетон М100) с добавкой в бетон гидроизоляционной "Пенетрон-Адмикс" (либо эквивалент) | м3. | 6,2 |
| 8 | Монтаж: арматурная сталь, диаметром 12 мм | тн. | 1,26 |
| 9 | Монтаж: арматурная сталь, диаметром 8 мм | тн. | 0,52 |
| 10 | Монтаж: блоки бетонные стен подвалов сплошные( (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т (бетон В 7,5 (М100)) | шт | 40 |
| 11 | Изоляция покрытий изделиями из плит пенополистирольных М50 | м3. | 2,52  |
| Стены |
| 12 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м | м3. | 30,8 |
| 13 | Армирование кладки стен | тн. | 0,1513 |
| 14 | Устройство перемычек ж/б монолитных | м3. | 0,11 |
| Перекрытие |
| 15 | Устройство перекрытий ж/б монолитных толщиной 200 мм  | м3. | 3,4 |
| Кровля |
| 16 | Устройство кровель из ПВХ мембран | м2. | 11,8 |
| 17 | Изоляция кровли плитами пенополистирольными, М50 | м3. | 0,9 |
| 18 | Утепление покрытий керамзитом | м3. | 0,5 |
| 19 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм  | м2. | 9 |
| 20 | Устройство пароизоляциипрокладочной в один слой | м2. | 14,56 |
| 21 | Обетонирование вентиляционных стаканов | м3. | 0,8 |
| 22 | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали | м2. | 12,8 |
| Наружные оконные и дверные откосы |
| 23 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских | м2. | 1,2 |
| 24 | Окраска откосов акриловыми красками | М2 | 1,2 |
| Дверной проем |
| 25 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2./шт | 1 / 1,89 |
| Металлоконструкции подвесного пути МР-1 |
| 26 | Монтаж пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа «М» (балка 24) | м / кг. | 3,5 / 95,5  |
| Отмостка бетонная |
| 27 | Уплотнение грунта щебнем | М2 | 14 |
| 28 | Устройство подстилающих слоев песчаных толщиной 50 мм | М3 | 0,7 |
| 29 | Устройство бетоннойотмостки из бетона кл. В15, толщиной 100 мм | М3 | 1,4 |
| Отделочные работы |
| 30 | Штукатурка поверхностей внутри здания: улучшенная потолков | м2. | 9,2 |
| 31 | Шпатлевка по штукатурке потолков | м2. | 9,2 |
| 32 | Окраска водоэмульсионными красками потолков  | м2. | 9,2 |
| 33 | Штукатурка поверхностей внутри здания: улучшенная стен | м2. | 40 |
| 34 | Штукатурка поверхностей дверных откосов (плоских) | м2. | 0,85 |
| 35 | Шпатлевка стен и откосов | м2. | 40,85 |
| 36 | Окраска водоэмульсионными красками стен и откосов | м2. | 40,85 |
| 37 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных | м2. | 9,2 |
| Бурение скважины |
| 38 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой | м | 85 |
| 39 | Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | м | 85 |
| 40 | Откачка воды из скважины  | 1 сутки откачки | 3 |
| 41 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой при роторном бурении | 1 колонна | 1 |
| 42 | Сварка обсадных труб наружным диаметром до 325 мм | 1 сварка | 28 |
| 43 | Резка обсадных труб наружным диаметром до 325 мм | 1 рез | 28 |
| Обвязка скважины. Насосное оборудование. Запорная арматура. Трубопроводы. |
| 44 | Монтаж: насос Grundfos с прямым пуском SP 30-9 (400V) (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 45 | Монтаж: гидроаккумулятор VAV 1000 Aquasystem (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 46 | Монтаж: погружного электрода с кабелем на 85 м  | шт. | 1 |
| 47 | Монтаж: поплавков в комплекте с кабелем 10 м. | шт. | 1 |
| 48 | Монтаж реле давления  | шт. | 1 |
| 49 | Монтаж: краны шаровые "TECOFI" диаметром 15 мм (либо эквивалент) | шт. | 3 |
| 50 | Монтаж: краны шаровые "TECOFI" диаметром 25 мм (либо эквивалент) | шт. | 2 |
| 51 | Монтаж: краны шаровые "TECOFI" диаметром 50 мм (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 52 | Монтаж: краны шаровые "TECOFI" диаметром 65 мм (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 53 | Монтаж: краны шаровые "TECOFI" диаметром 100 мм (либо эквивалент) | шт. | 2 |
| 54 | Монтаж: краны шаровые "TECOFI" диаметром 150 мм (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 55 | Установка фильтров "TECOFI" диаметром 65 мм (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 56 | Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм | шт. | 1 |
| 57 | Установка манометров | шт. | 3 |
| Трубопроводы |
| 58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм | м | 4 |
| 59 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | м | 3 |
| 60 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | м | 5 |
| 61 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | м | 1 |
| 62 | Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 (либо эквивалент) | м2. | 4,5 |
| 63 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой (либо эквивалент) | м2. | 4,5 |
| 64 | Монтаж реле давления модель KPI 35 /Danfoss/ (либо эквивалент)  | шт. | 1 |
| 65 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>) или вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками | м | 13 |
| Монтаж электрооборудования |
| 66 | Монтаж шкафа управления насосом артезианской скважины мощностью 9,2 кВт с преобразователем частоты, с контроллером и интерфейсом, степень защиты IP54, навесного исполнения: тип -ШУН 1-0092-ПхЧ-К1-IP54-Ф (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 67 | Монтаж силового распределительного щита ЩРн-9з-1, IP31, с установленными в нём (либо эквивалент):- трёхполюсным автоматическим выключателем Iн=16А;- однополюсным автоматическим выключателем Iн=10А; | шт. | 1 |
| 68 | Монтаж обогревателя-конвертора ThermorEvidence 2 Elec, мощностью 2000 Вт (либо эквивалент) | шт. | 2 |
| 69 | Монтаж: труба винипластовая, диаметр до 25 мм | м | 82 |
| Монтаж кабельных изделий |
| 70 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами: ВВГнг 4х10 мм2 | м | 70 |
| 71 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 4х4 | м | 10 |
| 72 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 2х1,5 | м | 10 |
| 73 | Монтаж: кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5 | м | 20 |
| 74 | Монтаж: провод ПВ1 сечением 1х10мм2 | м | 20 |
| Электроосвещение |
| 75 | Монтаж: светильник для пыльных и влажных помещений с лампой накаливания до 200Вт, навесной: НСП11-200-334 (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 76 | Монтаж светильника с лампой накаливания до 60 Вт, потолочный: НПБ 1402 (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 77 | Розетка штепсельная брызгозащищённая – 12В, 10А | шт. | 1 |
| 78 | Выключатель для открытой установки однополюсный IP44: VA66-102B-BII (либо эквивалент) | шт. | 1 |
| 79 | Ящик с безопасным разделительным трансформатором ОСО-0,25 220/12В: ЯТП-0,250 (либо эквивалент) | шт. | 1 |
|  Пуско-наладочные работы |
| 80 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными (ГЗШ-наружный контур заземления, ГЗШ-шина заземления щитов, шина заземления щитов-заземление потребителя) | точек | 40 |
| 81 | Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | измер. | 1 |
| 82 | Определение нагрузочной способности однофазных автоматических выключателей, установленных в распределительных щитах | шт | 9 |
| 83 | Определение нагрузочной способности трёхфазных автоматических выключателей, установленных в распределительных щитах | шт | 3 |
| 84 | Определение нагрузочной способности трёхфазных автоматических выключателей, установленных в распределительных щитах | шт | 5 |
| 85 | Проверка и согласования фазировки вводного кабеля | шт | 4 |
| 86 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных линий, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | измер. | 15 |
| 87 | Проверка устройств автоматического включения резервного питания | схема | 1 |
| 88 | Измерение сопротивления изоляции электродвигателей переменного тока напряжением до 1 кВ | измер. | 2 |
| 89 | Проверка работы электродвигателя переменного тока напряжением до 1 кВ на холостом ходу (1 час) | шт | 2 |
| 90 | Проверка работы электродвигателя переменного тока напряжением до 1 кВна под нагрузкой | шт | 2 |
| **4.13.4. «НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ»**  |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Совместная прокладка питающих кабелей и осветительных сетей в блочной канализации |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2  | м3. | 412,2 |
| 2 | Доработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 45,8 |
| 3 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 458 |
| Разборка существующего ж/б покрытия под кабельную канализацию БП-4, БП-12 |
| 4 | Нарезка швов в бетоне затвердевшем | м | 186,6 |
| 5 | Разборка покрытий и оснований бетонных | м3. | 8,36 |
| 6 | Погрузка строительного мусора от разборки ж/б покрытия  | тн. | 15,05 |
| 7 | Перевозка строительного мусора на расстояние 10 км | тн. | 15,05  |
| Устройство переходов через железнодорожные пути |
| 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами (группа грунтов 2) под приямки размерами 6\*2\*4 м (8 шт) для оборудования | м3. | 384 |
| 9 | Обратная засыпка приямков грунтов, группа грунтов 2 | м3. | 384 |
| 10 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 630 мм через железные дороги  | м | 25 |
| 11 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром 426 мм через железные дороги  | м | 50 |
| Устройство кабельной канализации  |
| 12 | Устройство блоков БП4 из двустенных гофрированных труб Д=140мм | 1 м кожуха | 295 |
| 13 | Устройство блоков БП12 из двустенных гофрированных труб Д=140мм | 1 м кожуха | 60 |
| 14 | Прокладка ленты защитно-сигнальной "Электра" с логотипом «осторожно кабель»: ЛСЭ-900 (либо эквивалент) | м | 355 |
| Устройство смотровых колодцев №№: 5,6,7,8,13,14  |
| 15 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 792 |
| 16 | Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-5 | шт. | 6 |
| 17 | Установка люка | шт. | 6 |
| 18 | Засыпка вручную пазух, группа грунтов 2 с трамбованием | м3. | 45 |
|  |  |  |  |
| **4.13.5. «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ №№ 1, 2, 3»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Разборка ж/д. путей на деревянных шпалах | км | 0,044 |
| 2 | Устройство переездов с настилом из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90 градусов, ширина переезда, м: 6 | 1 переезд | 4 |
| 3 | Разборка деревянных шпал длиной 2,2-2,7 м | шт. | 89 |
| 4 | Укладка ж/б шпал длиной 2,2-2,7 м | шт. | 89 |
| 5 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных, толщина слоя 18 см | м 2 | 88,2 |
| 6 | Армирование ЦБ покрытия арматурной сталью диаметром 12 мм | тн. | 1,57 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ | м 2 | 88,2 |
|  |  |  |  |
| **4.13.6. «НВК. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В-2.»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Земляные работы. Разработка грунта |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, в отвал группа грунтов 2 (длина=1553 м., глубина переменная.=2,75м) | м3. | 7494,4 |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 | М3. | 812,84 |
| 3 | Погрузка и вывоз лишнего грунта в отвал, группа грунтов 2 | м3. | 3093,9 |
| Земляные работы. Обратная засыпка |
| 3 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 5267,34 |
| 4 | Засыпка трубопроводов песком, h=0,3 м над трубой | м3. | 629,46 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1 | м3. | 629,46 |
| Задвижки и трубопровод В-2 |
| 6 | Установка задвижек с обрезным клином, Ду=200 мм (Задвижка EN 558-1 GR 14,9 (Хавле) диаметром 200 мм) (либо эквивалент) | шт. | 11 |
| 7 | Установка задвижек с обрезным клином, Ду=100 мм (Задвижка EN 558-1 GR 14,9 (Хавле) диаметром 100 мм) (либо эквивалент) | шт. | 4 |
| 8 | Установка: краны шаровые 065N0120 (Danfoss), диаметром 25 мм (либо эквивалент) | шт. | 6 |
| 9 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3. | 155,3 |
| 10 | Укладка трубопроводов: труба ПЭ100 SDR17-225\*13,4 техническая из полиэтиленовых труб диаметром 225\*13,4 мм (либо эквивалент) | м | 1553 |
| 11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб: труба ПЭ100 SDR17-110\*6.6 техническая (либо эквивалент) | м | 9 |
| 12 | Установка отводов электросварных 30 град. - ПЭ100SDR 11-225\*13,4 (либо эквивалент) | шт. | 4 |
| 13 | Установка отводов электросварных 90 град. - ПЭ100SDR 11-225\*13,4 (либо эквивалент) | шт. | 8 |
| 14 | Установка отводов электросварных 45 град. - ПЭ100SDR 11-225\*13,4 (либо эквивалент) | шт. | 2 |
| 15 | Установка гидрантов пожарных 3000, диаметром 125 мм. | шт. |  8  |
| 16 | Установка гидрантов пожарных 3500, диаметром 125 мм. | шт. | 6 |
| 17 | Установка тройников ППТФ 200\*200 под пож. Гидранты (либо эквивалент) | тн | 0,36 |
| 18 | Установка тройников ППТФ 200\*100 под пож. Гидранты (либо эквивалент) | тн | 0,216 |
| 19 | Установка подставок пожарных ППФ 200 (либо эквивалент) | тн | 0,432 |
| 20 | Изготовление подставок ППФ и тройников ППТФ (в построечных условиях) | тн | 1,008 |
| 21 | Приварка заглушек 2-200-1,6 | шт. | 3 |
| 22 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм | шт. | 15 |
| 23 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | шт. | 1 |
| 24 | Установка фланцев накидных с полиэтиленовыми втулками, Д=225 мм | шт. | 34 |
| 25 | Установка фланцев накидных с полиэтиленовыми втулками, Д=110 мм | шт. | 40 |
| 26 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 25 мм | м | 10 |
| 27 | Установка муфт электросварных ПЭ100SDR 11-225\*13,4 (либо эквивалент) | шт. | 161 |
| Гильзы, патрубки и устройство переходов через железнодорожные пути |
| 28 | Установка гильз из стальных труб диаметром 219\*5 мм, длиной по 250 мм. | м | 4 |
| 29 | Устройство переходов в грунтах 2 группы для прокладки труб диаметром 426\*8 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации | м | 84,3 |
| 30 | Установка гильз из стальных труб диаметром 426\*8 мм, длиной по 250мм | шт. | 36 |
| Междушпальный лоток |
| 31 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной до 1,5 м (Лоток МШЛ 0,35д (1500\*390\*450 мм)) (либо эквивалент) |  м |  183 |
|  Колодцы 2,5,6, ПГ-3,4 7-12,17-22 |
| 32 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | М3 | 55,2 |
| 33 | Перевозка грунта на расстояние 10 км. | тн | 88,31 |
| 34 | Работа на отвале | М3 | 55,2 |
| 35 | Устройство круглых колодца в количестве 17 шт. из сборного железобетона в грунтах сухих | м3. | 56,84 |
| 36 | Установка люков чугунных | шт. | 17 |
| 37 | Установка лестниц | тн | 0,386 |
| 38 | Установка элементов соединительных, закладных, стальных деталей МС-3, МС-5, МС-7 (тип.пр. 901-09-11.84 альбом VI.88) весом до 4 кг | тн | 0,733 |
| 39 | Окраска металлических грунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (либо эквивалент) | м2. | 26,86 |
| Колодец прямоугольный бетонный |
| 40 | Уплотнение грунта щебнем | м2. | 5 |
| 41 | Устройство бетонной подготовки (бетон М100) | м3. | 0,5 |
| 42 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона:- плита перекрытия П1 с разм.3000\*2500мм.=1шт/0,9м3;- плита перекрытия П19 = 1шт/0,9м3;- плита перекрытия П21 = 1шт/0,446м3;- плита перекрытия П29 = 2шт/0,129м3 каждая | м3. | 6 |
| Присоединение трубопроводов к противопожарным резервуаром |
| 43 | Монтаж опоры скользящей = 8 шт | кг | 81,44  |
| 44 | Монтаж опоры скользящей = 12 шт | кг | 17,52 |
| 45 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (либо эквивалент) | м2. | 2,4 |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (либо эквивалент) | м2. | 2,4 |
| 47 | Установка блоков ФБС-9-6-6т | шт. | 17 |
| 48 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 273\*5,0 мм | м | 12 |
| 49 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 108\*4 мм | м | 4 |
| 50 | Изоляция трубопроводов диаметром 273\*5 мм | м | 12 |
| 51 | Изоляция трубопроводов диаметром 108\*4 мм | м | 4 |
|  |  |  |  |
| **4.13.7. «КАНАЛИЗАЦИЯ К-2 (длина 911 м.)»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Разборка покрытия под канализацию К-2 |
| 1 | Разборка оснований щебеночных толщиной 0,5 м. | м3. | 1924,7 |
| 2 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 100 мм. | м3. | 384,94 |
| 3 | Погрузка щебня и асфальтобетона при автомобильных перевозках | тн. | 4157,35 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км (класс груза 1) | тн. | 4157,35 |
| Земляные работы для канализации К-2 |
| 5 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, в отвал группа грунтов 2 | м3. | 12506,4 |
| 6 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 1389,6 |
| 7 | Обратная засыпка трубопроводов песком Н=0,3м | м3. | 530,5 |
| 8 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 13365,5 |
| Трубопроводы канализации К-2 |
| 9 | Устройство основания песчаного толщиной 100 мм.под трубопроводы | м3. | 45,55 |
| 10 | Укладка безнапорных трубопроводов: трубы канализационные гофрированные PolytronProKan SN8 224.5/200 (либо эквивалент) | м | 206 |
| 11 | Укладка безнапорных трубопроводов: трубы канализационные гофрированные PolytronProKan SN8 281.8/250 (либо эквивалент) | м | 241 |
| 12 | Укладка безнапорных трубопроводов: Трубы канализационные гофрированные PolytronProKan SN8 338.7/300 (либо эквивалент) | м | 174 |
| 13 | Укладка безнапорных трубопроводов: Трубы канализационные гофрированные PolytronProKan SN8 449.5/400 (либо эквивалент) | м | 290 |
| Устройство переходов (футляры) |
| 14 | Устройство переходов в грунтах 2 группы для прокладки труб диаметром 426\*6 мм | м | 32 |
| 15 | Устройство переходов в грунтах 2 группы для прокладки труб диаметром 530\*8 мм  | м | 182 |
| 16 | Устройство переходов в грунтах 2 группы для прокладки труб диаметром 630\*9 мм  | м | 9 |
| 17 | Антикоррозионная изоляция футляров и гильз мастикой ТЭПСАН (либо эквивалент) | м2. | 364 |
| 18 | Заделка битумом и прядью концов футляров | 1 футляр | 11 |
| 19 | Укладка трубы ПЭ100 SDR17-225\*13.4 (либо эквивалент) | м | 12 |
| 20 | Укладка трубы ПЭ100 SDR17-160\*9.5 (либо эквивалент) | м | 80 |
| Колодцы канализационные №№ 1-6; 8-23 |
| 21 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3. | 136,3 |
| 22 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км | тн. | 218 |
| 23 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м3. | 136,3 |
| 24 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах | м3. | 42,85 |
| 25 | Установка люков чугунных тяжелых | шт | 22 |
| 26 | Монтаж стремянок, лестничных с ограждением | тн. | 1,006 |
| Запорная арматура, фланцы, гильзы |
| 27 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм (4000А, короткая, EN 558-1 GR 14) (либо эквивалент) | шт | 2 |
| 28 | Установка: краны шаровые PN25 Danfoss под приварку диаметром 25 мм (либо эквивалент) | шт | 2 |
| 29 | Установка фланцевых соединений 1-200-10 ст.25 | тн./шт. | 0,0324 / 4 |
| 30 | Установка втулок под фланец с удлиненным хвостовиком диаметром 225 мм-ПЭ 100 SDR 17 (либо эквивалент) | шт | 4 |
| 31 | Установка фланцев накидных для втулки Д=225 мм | шт | 8 |
| 32 | Установка патрубков из трубы стальной электросварной диаметром 219\*5,0мм | м | 1 |
|  Дождеприёмники ДК2. №№ 1-4; 6-7; 9-13. |
| 33 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3. | 30 |
| 34 | Перевозка автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км (класс груза 1) | тн | 48 |
| 35 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м3. | 30 |
| 36 | Устройство круглых дождеприёмных колодцев в количестве 11 шт. для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в сухих грунтах | м3. | 9,12 |
| 37 | Установка люков чугунных с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 11 |
| 38 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | тн | 0,53 |
|  Устройство оголовка дождевой канализации  |
| 39 | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм | м3. | 1,69 |
| 40 | Установка лотков Л-2д-15 (либо эквивалент) | м3. | 0,05 |
| 41 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.10-20 мм | м3. | 1,2 |
| 42 | Устройство покрытий из камня булыжного по готовому подстилающему слою | м2. | 12 |
| Очистные сооружения ливнёвых стоков |
| 43 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3. | 151,76 |
| 44 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 3,24 |
| 45 | Отвозка грунта автомобилями самосвалами на расстояние 1 км. | тн | 248 |
| 46 | Устройство щебёночной подушки толщиной 300 мм. | м3. | 6,48 |
| 47 | Устройство песчаной подушки 200 мм. | м3. | 21,6 |
| 48 |  Монтаж оборудования "Очистные сооружения V=9,4м3. СНК.КНС.2400.5700.50.2.6.7" (либо эквивалент) | Шт. | 1 |
| 49 | Устройство ж/б подпорной стенки толщиной 300 мм. | м3. | 1,7 |
| 50 | Обратная засыпка ПГС с перемещением до 10 м бульдозерами | м3. | 58,81 |
| 51 | Утепление ёмкости вермикулитом | м3. | 46,8 |
| 52 | Бетонирование горловины колодца | м3. | 0,5 |
| Канализационная насосная станция (КНС) |
| 53 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м3. | 64,01 |
| 54 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 3,37 |
| 55 | Отвозка грунта автомобилями самосвалами на расстояние 1 км | тн | 102,42 |
| 56 | Монтаж оборудования канализационной станции с 2-мя фекальными насосами | шт | 1 |
| 57 | Обратная засыпка КНС с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 (пгс). | м3. | 40,4 |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия |
| 58 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ | м2. | 994 |
|  |  |  |  |
| **4.13.8. «НВК. ВЫНОС СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА В-0»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, в отвал группа грунтов 2 | м3. | 2976 |
| 2 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м3. | 32 |
| 3 | Засыпка трубопровода слоем песка толщиной 0,3м | М3 | 9,6 |
| 4 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 2998,4 |
| Трубопроводы |
| 5 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м3. | 32 |
| 6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 -63\*3.8 мм (либо эквивалент) | м | 320 |
| 7 | Установка отводов электросварных 90 град. - ПЭ100SDR 11-63\*3,8мм (либо эквивалент) | шт | 3 |
| 8 | Установка отводов электросварных 45 град.- ПЭ100SDR 11-63\*3,8мм (либо эквивалент) | шт | 1 |
| 9 | Установка муфт электросварных ПЭ100SDR 11- 63\*38мм (либо эквивалент) | шт | 26 |
| 10 | Установка фланца накидного с втулкой Д=63мм | шт | 6 |
| 11 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | м | 320 |
|  Гильзы |
| 12 | Установка гильз из стальных труб диаметром 108\*4 мм, длиной по 300 мм. | Шт/м | 3/0,9 |
| Монтаж запорной арматуры |
| 13 | Установка задвижек с обрезным клином Ду=50 мм | шт | 1 |
| 14 | Монтаж: краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм (либо эквивалент) | шт | 1 |
| 15 | Установка втулки под фланец с удлинённым хвостовиком Д=63- ПЭ100 SDR 17, диаметром 63 мм (либо эквивалент) | шт | 2 |
| 16 | Приварка фланцев 1-50-10 ст.25, ГОСТ 12820-80\* к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | шт | 1 |
| 17 | Приварка фланцев 1-150-10 ст.25, ГОСТ 12820-80\* к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | шт | 1 |
| 18 | Приварка перехода Д=159\*4,5-57\*3,5мм (ГОСТ 17378-2001) | шт | 1 |
| 19 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм | шт | 1 |
|  |  |  |  |
| **4.13.9 «ПЛОЩАДКА № 2-3. (площадь 18551 м2)»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Разборка покрытия площадки  |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 50 мм. | м3. | 587,35 |
| 2 | Разборка покрытий бетонных толщиной 180 мм. | м3. | 371,73 |
| 3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный | тн | 1726 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км (класс груза 1) | тн | 1726 |
| Демонтаж ж/б конструкций |
| 5 | Разборка железобетонных конструкций опор троллей | м3. | 3,70 |
| 6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ | Шт/м3 | 37/11,1 |
| 7 | Демонтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А | м | 770,66 |
| 8 | Разработка траншей экскаватором, группа грунтов 2 | м3. | 128,8 |
| 9 | Демонтаж ж/б стаканов опор троллейногошинопровода | Шт/м3 | 37/14,8 |
| 10 | Обратная засыпка ям  | Шт/м3 | 37/14,8 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: строительный мусор от разборки ж/б опор, стаканов | тн | 74 |
| 11 | Перевозка строительного мусора на расстояние 10 км | тн | 74 |
| Земляные работы |
| Нарезка корыта под проезды |
| 12 | Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 19325,1 |
|  Вывоз лишнего непригодного грунта |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Глина | тн | 30920 |
| 14 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км (класс груза 1) | тн | 30920 |
| 15 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м3. | 19325,1 |
|  Вертикальная планировка |
| 16 | Разработка грунта с перемещением до 40 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 4238,5 |
| Верхнее покрытие площадки |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 1,5м. | м3. | 17620,35 |
| 18 | Устройство бетонного покрытия, толщина слоя 22 см | м2. | 11746,9 |
| 19 | Армирование бетонного покрытия: горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | тн | 227,88 |
| 20 | Армирование бетонного покрытия: горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | тн | 158,56 |
| 21 | Армирование бетонного покрытия: горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | тн | 27,42 |
| 22 | Устройство швов в бетоне затвердевшем | м | 8669 |
| 23 | Розлив вяжущих материалов | тн | 9,28 |
| 24 | Укладка георешётки (геосетка одноосная ) | м2. | 18551 |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ | м2. | 18551 |
|  |  |  |  |
| **4.13.10. «ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ (418м)»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Водоотводные лотки  |
| 1 | Разработка грунта (гр. 2) экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | М3 | 259,7 |
| 2 | Перевозка грунта на расстояние 10 км. | тн | 415,52 |
| 3 | Работа на отвале | М3 | 259,7 |
| 4 | Обратная засыпка вручную траншей, с трамбованием, гр. грунтов 2 | м3. | 117,01 |
| 5 | Устройство бетонной подготовки (бетон марки М100) | м3. | 61,82 |
| 6 | Устройство лотков водоотводных PolyMax 30.39.38 (либо эквивалент) | м | 418 |
| 7 | Обетонирование лотков (кл. бетона В35) | м3. | 144,8 |
|  |  |  |  |
| **4.13.11. «Площадка № 4»** |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Земляные работы |
| Выемка |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 (грунт подлежащий удалению) | м3. | 7148,3 |
| 2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км (класс груза 1) | тн | 11437,28 |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м3. | 7148,3 |
|  Насыпь |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 60 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 2776,5 |
| Плодородный слой грунта |
| 5 | Разработка плодородной почвы на участке озеленения бульдозерами, группа грунтов 1 (перемещение грунта на 60 метров) | м3. | 23,3 |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя  | тн | 34,95 |
| 7 | Перевозка грунта на площадку временного хранения, расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | тн | 34,95 |
| 8 | Планировка площадей бульдозерами  | м2.  | 116,3273 |
| Покрытие (тип 1) – часть 1 |
| Разборка |
| 9 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 50 мм. | м3. | 36,57 |
| 10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: строительный мусор от разбора асфальтобетона | тн | 65,83 |
| 11 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | тн | 65,83 |
| 12 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 толщиной 180 мм. | м3. | 118,48 |
| 13 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: строительный мусор от разбора ж/б плит | тн | 296,2 |
| 14 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | тн  | 296,2 |
| Покрытие |
| 15 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3. | 6285 |
| 16 | Устройство фибробетонной плиты (бетон кл.В25), толщина слоя 22 см | м2.  | 4190 |
| 17 | Армирование фиброплиты: горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | тн | 56,54 |
| 18 | Армирование фиброплиты: горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | тн | 81,7 |
| 19 | Армирование фиброплиты: горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | тн | 9,63 |
| 20 | Устройство швов в бетоне затвердевшем | м | 2095,52 |
| 21 | Розлив вяжущих материалов | тн | 2,09 |
| 22 | Укладка георешётки (геосетка одноосная)  | м2.  | 4190 |
| 23 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ | м2.  | 4190 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Работы 2016 г. (2-й этап).** **4.13.12. "НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ."** |  |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| Совместная прокладка питающих кабелей и осветительных сетей в блочной канализации |  |
| Разборка покрытия асфальтобетонного на площади 228 м2 |  |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 100 мм. | м3. | 22,8 |  |
| 2 | Разборка оснований щебеночных толщиной 300 мм. | м3. | 68,4 |  |
| 3 | Погрузка мусора строительного | тн | 164,16 |  |
| 4 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | тн | 164,16 |  |
| Земляные работы (длина = 857 м, глубина = 1,05 м, ширина переменная) |  |
| 5 | Разработка грунта экскаватором в отвал, группа грунтов 2 (площадь = 1174,09 м2) | м3. | 1232,8 |  |
| 6 | Доработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 | м3. | 123,28 |  |
| 7 | Погрузка грунта экскаватором в автомобили-самосвалы | М3. | 339,02 |  |
| 8 | Перевозка грунта на расстояние 10 км. | тн | 542,43 |  |
| 9 | Работа на отвале | М3 | 339,02 |  |
| 10 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 1017,06 |  |
|  Устройство переходов через железнодорожные пути |  |
| 11 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки стальных труб диаметром 426 мм \* 8мм через железные дороги | м | 50 |  |
| Устройство кабельной канализации |  |
| 12 | Устройство блоков БП2 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=140мм | м | 160 |  |
| 13 | Устройство блоков БП4 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=140мм | м | 40 |  |
| 14 | Устройство блоков БП6 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=140мм | м | 452 |  |
| 15 | Устройство блоков БП8 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=140мм | м | 20 |  |
| 16 | Устройство блоков БП12 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=140мм | м | 60 |  |
| 17 | Устройство блоков БП16 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=140мм  | м | 75 |  |
| 18 | Устройство блоков БП16 (либо эквивалент) из двустенных гофрированных труб Д=100мм | м | 50 |  |
| 19 | Укладка ленты защитно-сигнальной "Электра": ЛСЭ-300 (либо эквивалент) | м | 160 |  |
| 20 | Укладка ленты защитно-сигнальной "Электра": ЛСЭ-900 (либо эквивалент) | м | 195 |  |
| 21 | Укладка ленты защитно-сигнальной "Электра": ЛСЭ-600 (либо эквивалент) | м | 452 |  |
| 22 | Укладка ленты защитно-сигнальной "Электра": ЛСЭ-750 (либо эквивалент) | м | 50 |  |
| Силовые кабели |  |
| 21 | Затягивание кабеля АПБШВ 4\*150 мм2 (либо эквивалент) | м | 640 |  |
| 22 | Присоединение кабеля | 1присоединение (3фазы) | 2 |  |
| 23 | Установка муфты концевой эпоксидной для кабеля 4\*150 мм2 | шт | 16 |  |
| Установка колодцев КНТ в количестве 6 шт. |  |
| 24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м3. | 6,1 |  |
| 25 | Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автосамосвал | М3 | 24,6 |  |
| 26 | Засыпка котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | М3 | 6,1 |  |
| 27 | Перевозка грунта на 10 км | тн | 39,36 |  |
| 28 | Работа на отвале | м3. | 24,6 |  |
| 29 | Устройство колодцев кабельной канализации из сборного железобетона в грунтах сухих | м3. | 7,86 |  |
| 30 | Установка чугунных люков | шт | 6 |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия на площади 228 м2 |  |
| 31 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изпесчано-гравийной смеси толщиной 300 мм | м3. | 68,4 |  |
| 32 | Устройство двухслойного покрытия толщиной по 5 см из горячих асфальтобетонных смесей  | м2. | 228 |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.13.13. «ДЕМОНТАЖ 2-Х МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ПО 60 М3 и ВЕСОМ ПО 24 ТН.»** |  |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| Земляные работы |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м3. | 353,6 |  |
| Обратная засыпка |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 353,6 |  |
| Перевозка металлических резервуаров на площадку заказчика |  |
| 3 | Погрузка металлических резервуаров | тн | 48 |  |
| 4 | Перевозка металлических резервуаров, расстояние перевозки 1км  | тн | 48 |  |
| 5 | Разгрузка металлических резервуаров | тн | 48 |  |
|  |  |  |  |  |
| **4.13.14. «ПЛОЩАДКА № 4»** |  |
| **№ пп** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| Земляные работы |  |
| Выемка |  |
| 1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами (грунт подлежащий удалению) | м3. | 27157 |  |
| 2 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | тн | 43451,2 |  |
| 3 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м3. | 27157 |  |
| Насыпь |  |
| 4 | Разработка грунта с перемещением до 60 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м3. | 10548,2 |  |
| Плодородный слой грунта (на площади 445 м2) |  |
| 5 | Срезка слоя плодородной почвы бульдозерами, группа грунтов 1 (площадь 445 м2) | м3. | 88,4 |  |
| 6 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля) | тн | 132,6 |  |
| 7 | Перевозка грунта на площадку временного хранения, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | тн | 132,6 |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунт растительного слоя (земля) | тн | 132,6 |  |
| 9 | Перевозка грунта с площадки временного хранения, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | тн | 132,6 |  |
| 10 | Планировка площадей бульдозерами | м2. | 442 |  |
| Покрытие тип 1 (часть 2) |  |
| Разборка |  |
| 11 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 50 мм. | м3. | 138,93 |  |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетон | тн | 250,07 |  |
| 13 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км  | тн | 250,07 |  |
| 14 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м2 (толщиной 180мм) | м3. | 450,12 |  |
| 15 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: строительный мусор от разбора плит | тн | 1125,3 |  |
| 16 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | тн | 1125,3 |  |
| Восстановление асфальтобетонного покрытия |  |
| 17 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (на площади 15929,2 м2) | м3. | 23893,84 |  |
| 18 | Устройство фибробетонной плиты (бетон кл.В25), толщина слоя 22 см | м2. | 15929,2 |  |
| 19 | Армирование фиброплиты: горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | тн | 215,04 |  |
| 20 | Армирование фиброплиты: горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | тн | 310,61 |  |
| 21 | Армирование фиброплиты: горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | тн | 36,62 |  |
| 22 | Устройство швов в бетоне затвердевшем | м | 7966,57 |  |
| 23 | Розлив вяжущих материалов | тн | 7,96 |  |
| 24 | Укладка георешётки( геосетка одноосная) | м2. | 15929,2 |  |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых  | м2. | 15929,2 |  |

Приложение № 1

 к конкурсной документации

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕВ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М

|  |
| --- |
| **В Конкурсную комиссию** **аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»** |

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее претендент)***(указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента наименования таких лиц)***, а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие воткрытом конкурсе № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2015-2016 гг. (далее - работы).

Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика, организатора;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом конкурсе без объяснения причин.
* победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение *указать срок но не менее 120 календарных* дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. \_\_\_\_ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (должность, подпись, ФИО)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 2 к конкурсной документации |

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

***(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)***

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7. ОКПО

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_***(указать да или нет)***

10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (*в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):*

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном капитале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Претендент выступает в качестве производителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(указать да/нет)***

**Контактные лица**

Уполномоченные представители заказчика, организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

***(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)***

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Место жительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства\_\_\_\_\_\_\_***(указать да или нет)***

10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (в соответствии со ст.4 ФЗ от 24.07.2007

 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 11. Претендент выступает в качестве производителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(указать да/нет)***

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к конкурсной документации |

**Финансово-коммерческое предложение**

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Открытый конкурс № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Этап** | **Год** | **Предельный лимит, руб.** |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2015-2016 гг. | 1 | 2015 | 168 999 376,00 | 199 419 263,68 |
| 2 | 2016 | 132 995 766,00 | 156 935 003,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Цена работ в руб., без учета НДС | Цена работ в руб., с учетом НДС  | Условия и порядок расчетов за работы (указывается размер авансового платежа в процентах и в руб., но не более 10% от полной окончательной стоимости договора, указанной в настоящем коммерческом предложении) | Срок выполнения работ по первому этапу (указывается количество календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 31 декабря 2015 г.) | Срок выполнения работ по второму этапу (указывается количество календарных дней с 1 января 2016г., но не позднее 31 декабря 2016 г.) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях \_\_\_\_ (сроки и условия отсрочки платежа) календарных дней, с учетом всех видов налогов, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек без учета НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек с учетом НДС (ставка \_\_\_%).

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать срок, но не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты проведения открытого конкурса).*

 В случае если наши предложения будут признаны лучшими, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) берет на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) согласен с тем, что выполнение работ запланированных к производству в 2016 году будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2016 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2016 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2016 году.

При подготовке расчета стоимости выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) учтен предельный лимит затрат, указанный в пп. 4.2.7 Технического задания конкурсной документации.

В случае если \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) уклоняется от подписания договора, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости выполнения работ на \_\_\_ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план выполнения работ (на \_\_\_ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

1. Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. (Полное наименование претендента)
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. (Должность, подпись, ФИО) (печать)

## Приложение № 1

к финансово - коммерческому предложению

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Открытый конкурс № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

В табличной форме приводится расчет стоимости выполнения работ (смета) в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (Должность, подпись, ФИО) (печать)

Приложение №2

к финансово - коммерческому предложению

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Открытый конкурс № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Цена Работ без НДС, в руб. | Срок выполнения Работ в календарных  |
| 1. Выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2015г. |  |  |  |
| 2. Выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2016г. |  |  |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (Должность, подпись, ФИО) (печать)

## Приложение № 3.1.

к конкурсной документации

Перечень работ, выполнение которых требует наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. № 624 с изменениями и дополнениями от23 июня 2010 г., 26 мая, 14 ноября 2011 г** |
|  | 2. Подготовительные работы2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов3. Земляные работы3.1. Механизированная разработка грунта3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками4. Устройство скважин4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций6.1. Опалубочные работы6.2. Арматурные работы6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок9. Работы по устройству каменных конструкций9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой10. Монтаж металлических конструкций10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами12.9. Гидроизоляция строительных конструкций12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования13. Устройство кровель13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации15.5. Устройство системы электроснабжения16. Устройство наружных сетей водопровода16.1. Укладка трубопроводов водопроводных16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода17. Устройство наружных сетей канализации17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно23. Монтажные работы23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек25.2. Устройство оснований автомобильных дорог25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей26.8. Устройство железнодорожных переездов33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта |

Приложение № 4

к конкурсной документации

#### Сведения об опыте выполнения работ (наименование претендента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по предмету настоящего открытого конкурса № 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М по годам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения, которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету открытого конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворенности требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| 19.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |
| Всего за период. 19… – 20… гг. |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность, подпись, ФИО) (печать)*

Приложение № 5

к конкурсной документации

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор № \_\_\_\_\_\_на выполнение работ**

г. Иркутск «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге Куторкина Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании доверенности № от 20 13 г. с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава/ доверенности от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_и т.д. )*

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2015-2016 гг. (далее – «Работы») в объеме следующего предельного лимита затрат:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Этап** | **Год** | **Предельный лимит, руб.** |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2015-2016 гг. | 1 | 2015 | 168 999 376,00 | 199 419 263,68 |
| 2 | 2016 | 132 995 766,00 | 156 935 003,88 |

* 1. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	2. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**2. Цена Работ и порядок оплаты**

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в 2015 году и \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в 2016 году.*(цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)*

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна быть представлена в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)»

2.2. Оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере \_\_\_% от стоимости работ –\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Оставшуюся часть в размере \_\_\_% от стоимости работ - –\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за фактически выполненные работы, после подписания сторонами актов КС-2, КС-3, предоставления счетов-фактур, сертификатов на используемые материалы и оборудование и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, сдачи-приемки товара на основании выставленного счета, счет фактуры в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней.

**3. Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. По завершении выполнения Работ *(этапа Работ)*Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счета-фактуры.

3.2. Исполнитель по окончанию Работ (этапа работ) предъявляет Заказчику акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнал производства работ (общий журнал), акты на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы и иные документы в соответствии с СНиП 3.01.04-87. Объём работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к настоящему договору.

3.2. Работы, выполненные в 2015г., оформляются актами и оплачиваются в 2015г. Выполнение работ запланированных к производству в 2016 году будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

3.3. Исполнитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2016 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2016 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2016 году.

3.4. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ *(этапа Работ)* направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.5. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.6. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

**4. Обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора. Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным нормативным документам(СНиП, ГОСТ, СанПиН) и другим, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.8. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) дней после таких изменений.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

 4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3.В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

**7. Разрешение споров**

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Иркутской области.

**8. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Выполнение работ будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования. Исполнитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.4. В случае непредоставления Исполнителем информации, указанной в п. 4.1.8. настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом Сторонами производится сверка расчетов с составлением соответствующего акта.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**10. Прочие условия**

10.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

10.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 7 (семи) календарных дней с даты расторжения настоящего Договора.

 10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

10.9.1. Техническое задание (приложение № 1);

10.9.2. Календарный план (приложение № 2);

10.7.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

10.9.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

**11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

**Заказчик:**  Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический адрес: 125047, Россия, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге

Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, а/я 80.

Местонахождение: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А

ИНН 7708591995 КПП 997650001

р/с 40702810308030003880, к/с: 30101810200000000777, Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Иркутске, БИК: 040407777

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , р/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

к/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Директор филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куторкин Д. Г. | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | От Исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Цена Работ без НДС, в руб. | Срок выполнения Работ в календарных днях с момента заключения договора  |
| 1. Выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2015г. |  |  |  |
| 2. Выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2016г. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Заказчика, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

**СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 6 к конкурсной документации

Гарантийное письмо

Дата, номер

Настоящим, я, (*ФИО, должность)(наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента)*, и действующий на основании *Устава* гарантирую и подтверждаю, что у \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента*)\_\_\_\_ отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Также подтверждаю, что сделанные заявления об отсутствии задолженностей *(наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента)* по уплате страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды являются полными, точными и верными.

*Должность (ФИО, Подпись)*

Приложение № 7

к конкурсной документации

**

**

***Приложение №7 к конкурсной документации размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг*** [***www.zakupki.gov.ru***](http://www.zakupki.gov.ru) ***(далее – официальный сайт), на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»*** [***www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) ***(раздел Компания/Закупки) и на сайте*** [***www.rzd.ru***](http://www.rzd.ru/) ***(раздел «Тендеры») (далее – сайты).***

Приложение № 8

к конкурсной документации



 ***Приложение №8 к конкурсной документации размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг*** [***www.zakupki.gov.ru***](http://www.zakupki.gov.ru) ***(далее – официальный сайт), на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»*** [***www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) ***(раздел Компания/Закупки) и на сайте*** [***www.rzd.ru***](http://www.rzd.ru/) ***(раздел «Тендеры») (далее – сайты).***

Приложение № 9

к конкурсной документации

**Форма банковской гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения надлежащего исполнения договора**

Бланк Банка ПАО «ТрансКонтейнер»

# БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №\_\_\_\_\_

**№ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /(адрес), генеральная лицензия ЦБ РФ № \_\_\_\_\_, к/с \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, настоящим, безусловно, гарантирует выполнение обязательств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемого в дальнейшем «Принципал», перед ОАО «ТрансКонтейнер», именуемое в дальнейшем «Бенефициар».

Сумма, на которую выдана настоящая гарантия, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

По просьбе Принципала Гарант принимает на себя обязательство уплатить не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения первого письменного требования Бенефициара любую сумму, не превышающую \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору, заключаемому по итогам открытого конкурса № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Батарейная в 2015-2016 гг..

Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей гарантии ограничены суммой, на которую она выдана.

В случае неоплаты в указанный настоящей банковской гарантии срок суммы, требуемой Бенефициаром, Гарант уплачивает Бенефициару пени в размере \_\_\_% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Гаранта от исполнения обязательства по настоящей гарантии.

Требование Бенефициара об уплате суммы, указанной в настоящей банковской гарантии, содержащее заявление о том, что Принципал не выполнил условий указанного договора, должно быть представлено в письменной форме по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_.

В требовании Бенефициара должно быть указано, какие обязательства Принципала по Договору, обеспеченные настоящей гарантией, не исполнены Принципалом, без необходимости представления решения арбитражного суда, вынесенного против Принципала, а также любого иного доказательства факта нарушения Принципалом своих обязательств по Договору. Бенефициар может предъявить более одного требования о платеже по настоящей гарантии.

К требованию Бенефициара о совершении платежа по настоящей гарантии должна быть приложена копия банковской гарантии, а также расчет суммы, подлежащей уплате Бенефициару согласно настоящей банковской гарантии, за подписью уполномоченного представителя Бенефициара.

Обязательства Гаранта по настоящей гарантии будут уменьшены на общую сумму платежей Принципала, произведенных в погашение его обязательств по Договору, и на любую сумму, списанную с данной гарантии.

Требование платежа по настоящей гарантии не может быть предъявлено ранее установленного Договором срока выполнения обязательств по Договору.

Настоящая гарантия действует с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. и прекращается, а Гарант освобождается от всех своих обязательств в данной связи, если требования Бенефициара не были предъявлены до этой даты или на эту дату.

Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту может быть передано правопреемнику Бенефициара и /или третьему лицу, независимо от того является ли держателем банковской гарантии правопреемник или сам Бенефициар. Все прочие условия настоящей гарантии в случае такой передачи сохраняют свою силу.

Настоящая банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом

Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара только в случаях, предусмотренных ст. 376 ГК РФ.

Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

По окончании срока действия гарантии Бенефициар должен вернуть Гаранту оригинал настоящей гарантии без дальнейших уведомлений со стороны Гаранта.

Подписи. М. П.

Приложение № 10

к конкурсной документации

**Перечень банков, чьи банковские гарантии принимаются в качестве обеспечения надлежащего исполнения договоров (и возврата авансов)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Банк** |
|
| 1 | ОАО "Сбербанк России" |
| 2 | ОАО "Банк ВТБ" |
| 3 | ОАО "Газпромбанк" |
| 4 | ЗАО "Банк ВТБ 24" |
| 5 | ОАО АКБ "РОСБАНК" |
| 6 | ЗАО "ЮниКредитБанк" |
| 7 | ОАО АКБ "Банк Москвы" |
| 8 | ОАО "Альфа-Банк" |
| 9 | ОАО "Россельхозбанк" |
| 10 | ОАО АКБ "Абсолют Банк" |

Приложение № 11

к документации

Сведения о субъектах малого и среднего предпринимательства (субъектах МСП), привлекаемых претендентами в качестве 3-х лиц к исполнению обязательств по договору

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование претендента/ лица, выступающего на стороне претендента | Наименование привлекаемого в качестве третьего лица субъекта МСП/ИНН | Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты субъекта МСП, ФИО контактного лица | Предмет договора заключаемого претендентом с субъектом МСП  | Сумма договора, заключаемого претендентом с субъектом МСП в рублях с учетом и без учета НДС | Средняя численность работников субъекта МСП за предшествующий календарный год\* | Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов субъекта МСП (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) субъекта МСП | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном капитале субъекта МСП |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Уполномоченное лицо: ФИО, должность подпись М.П