**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии**

**филиала ОАО «ТрансКонтейнер»**

**на Октябрьской железной дороге**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В. Морозов**

 **« » 2014 г.**

**ВНИМАНИЕ!**

**филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытым конкурсом № ОК/0029/НКПОКТ/0029 на право заключения договора на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений, расположенных в Агентстве на станции Москва-Товарная филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге в 2014г.**

В Документацию о закупке открытым конкурсом № ОК/029/НКПОКТ/0029 внесены изменения по следующим пунктам:

1. Пункт 4.3, считать верным следующее:

Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. а также удовлетворять следующим требованиям:

**-** Пропитка должна поставляться на объект готовой к применению;

- Применяемый состав должен обеспечивать **2-ю группу** огнезащитной эффективности древесины конструкций крыши;

- Огнезащитные материалы должны сопровождаться технической документацией по их применению;

- Огнезащитный состав должен поставляться с сертификатом.

В технической документации должны быть отражены следующие показатели и характеристики:

- внешний вид, объемная масса (плотность) и расчетный расход;

- условия хранения и транспортировки состава;

- сведения по технологии нанесения (способ подготовки поверхности, количество слоев и условия сушки, оборудование для нанесения);

- мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при хранении, транспортировке и применении;

- условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды);

- гарантийный срок эксплуатации покрытия;

- порядок проведения контроля качества нанесенного покрытия;

- протокол испытаний;

- сведения о периодичности замены или восстановления покрытия в зависимости от условий эксплуатации.