**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»**

**(ОАО «ТрансКонтейнер»)**

**КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Открытый конкурс № 7087/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М**

**Москва**

**2014 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Конкурсной комиссии**

**аппарата управления
ОАО «ТрансКонтейнер»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ **В.В. Шекшуев**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.**

**Раздел I. Общие положения**

## Основные положения

* + 1. **Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»)** (далее – заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер»
		от 20 февраля 2013 г. (протокол № 8) (далее – Положение о закупке) проводит открытый конкурс №7087/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2014-2015 гг. (далее - Работы).
		2. Требования к Работам приведены в техническом задании (раздел IV настоящей конкурсной документации).
		3. Организатором открытого конкурса является ОАО «РЖД» в лице Центра организации конкурсных закупок - структурного подразделения ОАО «РЖД» (далее – организатор).

Представитель, участвующий в организации и проведении открытого конкурса – Малинкин Алексей Александрович, заместитель начальника отдела, т. +7 (499) 260-17-61, адрес электронной почты: malinkinaa@center.rzd.ru.

* + 1. Претендентом на участие в открытом конкурсе признается любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, подавшие в установленные сроки конкурсную заявку на участие в открытом конкурсе.
		2. Участниками открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям технического задания, а также представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием (если предоставление документов предусмотрено техническим заданием конкурсной документации).
		3. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их участием в открытом конкурсе.
		4. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных заявок, возврату не подлежат, за исключением банковских гарантий, предоставленных в качестве обеспечения конкурсной заявки, в случаях когда возврат банковской гарантии предусмотрен настоящей конкурсной документацией.
		5. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. Заказчик вправе требовать от победителя открытого конкурса заключения договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
		6. Открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе без объяснения причин. Заказчик\организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.
		7. Конкурсная документация и иная информация об открытом конкурсе размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – официальный сайт), на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» [www.trcont.ru](http://www.trcont.ru/) (раздел Компания/Закупки) и на сайте [www.rzd.ru](http://www.rzd.ru/) (раздел «Тендеры») (далее – сайты). Извещение о проведении открытого конкурса и изменения к извещению дополнительно публикуется в газете «Гудок». За получение документации плата не взимается.

В случае возникновения технических и иных неполадок при работе официального сайта, блокирующих доступ к официальному сайту в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению на официальном сайте размещается на сайтах с последующим размещением такой информации на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной в установленном порядке.

1.1.11. Протоколы, оформляемые в ходе проведения открытого конкурса, размещаются в порядке, предусмотренном настоящим пунктом в течение трех дней с даты их подписания.

1.1.12. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при проведении открытого конкурса, не может быть передана третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.1.13. В случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом конкурсе, оформленной в соответствии с приложением
№ 1 к настоящей документации. Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах.

## Разъяснения положений конкурсной документации

* + 1. Запросы о разъяснении положений конкурсной документации направляются организатору в письменной форме по факсу 8(499)260-72-05.
		2. Запрос может быть направлен с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
		3. Разъяснения предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
		4. Организатор обязан разместить разъяснения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления разъяснений без указания информации о лице, от которого поступил запрос.

## Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

* + 1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу претендента, могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию.

1.3.2. Дополнения и изменения, внесенные в извещение о проведении открытого конкурса и в настоящую конкурсную документацию, размещаются в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение трех дней с даты принятия решения о внесении изменений.

* + 1. Организатор и заказчик не берут на себя обязательство по уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, разъяснениях, итогах открытого конкурса при условии их надлежащего размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

## Конкурсная заявка

* + 1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей конкурсной документации.
		2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки предоставленные претендентом отклоняются.
		3. Конкурсная заявка должна действовать не менее
		120 (ста двадцати) календарных дней с даты, установленной как день вскрытия заявок.
		4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
		5. Конкурсная заявка оформляется на русском языке. Если в составе конкурсной заявки предоставляются документы на иностранном языке, такие документы должны быть переведены на русский язык, а перевод заверен нотариально. Вся переписка, связанная с проведением открытого конкурса, ведется на русском языке. В случае если для участия в открытом конкурсе иностранному лицу потребуется извещение, конкурсная документация на иностранном языке, перевод на иностранный язык такое лицо осуществляет самостоятельно за свой счет.
		6. В случае, если в составе заявки представлен документ, который не поддается прочтению (ввиду, например, низкого качества копирования/сканирования претендентом, повреждения документа претендентом и др.), документ считается непредставленным и не рассматривается.

## Срок и порядок подачи конкурсных заявок

* + 1. Конкурсные заявки представляются с момента размещения в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, и не позднее 11:00 часов московского времени «21» июля 2014 г. по адресу:107078, г. Москва, улица Маши Порываевой, дом 34, блок 1 (вход с проспекта Академика Сахарова), этаж 10, кабинет №12 (*в рабочие дни с 9:00 до 17:30 (в пятницу до 16:30), перерыв с 12:00 до 13:00).*

Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес представителя организатора, ответственного за проведение данного открытого конкурса, не позднее, чем за один рабочий день (до 15:00 московского времени) предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

* + 1. Конкурсная заявка претендента должна быть подписана уполномоченным представителем претендента.
		2. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы предоставляет генеральный директор/директор/руководитель).
		3. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1 настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, полученная по почте по истечении срока, указанного в пункте 1.5.1, не вскрывается и возврату не подлежит.
		4. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.
		5. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. Соответствующие изменения размещаются в порядке, предусмотренном пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в соответствии с пунктом 1.4.3 настоящей конкурсной документации и не сокращается.Продление сроков действия обеспечения конкурсных заявок не требуется.

## Изменение конкурсных заявок и их отзыв

* + 1. Претендент вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
		2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом.
		3. В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в открытом конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.
		4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания срока подачи конкурсных заявок.

## Недобросовестные действия претендента/участника

* + 1. К недобросовестным действиямпретендента/участникаотносятся действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) заказчика/организатора вознаграждение в любой форме (материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения открытого конкурса, принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного действия заказчиком/организатором.
		2. В случае установления недобросовестности действий претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от участия в открытом конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику.

## Заключение договора

* + 1. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена за единицу работ, и т.п.) не могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой победителя открытого конкурса за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией. При невыполнении победителем открытого конкурса требований данного пункта он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер в порядке, предусмотренном настоящей конкурсной документацией.
		2. Участник, признанный победителем настоящего открытого конкурса, должен подписать договор не позднее 20 (двадцати)календарных дней со дня размещения информации об итогах открытого конкурса в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.
		3. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящей конкурсной документации.
		4. В случае если победитель открытого конкурса уклоняется от подписания договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.
		5. В течение срока действия конкурсной заявки победитель открытого конкурса обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения победителя. Стоимость договора определяется на основании стоимости финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом применяемой победителем системы налогообложения.
		6. Срок выполнения обязательств по договору определяется на основании требований настоящей конкурсной документации и условий финансово-коммерческого предложения.
		7. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по итогам открытого конкурса, представляет сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора без каких-либо последствий.
		8. Результаты работ, выполняемых в соответствии с условиями открытого конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все права на результаты работ переходят заказчику.
		9. Договор заключается по цене победителя (лица, с которым принято решение заключить договор) без учета НДС с учетом применяемой победителем (лицом, с которым принято решение заключить договор) системы налогообложения.

**Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к претендентам, оценка конкурсных заявок участников**

## Обязательные требования:

Претендент (в том числе каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной документации, а именно:

а) не иметь задолженности по уплате налогов (сборов, пеней, налоговых санкций) в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;

б) не находиться в процессе ликвидации;

в) не быть признанным несостоятельным (банкротом);

г) на его имущество не должен быть наложен арест, экономическая деятельность претендента не должна быть приостановлена;

д) в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не должно содержаться сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента).

* 1. **Квалификационные требования:**

Претендент (в том числе все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а именно:

1) Претендент должен иметь действующее свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации.

Свидетельство о допуске к выполнению работ должно содержать отметку о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2) претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены договора, установленной в настоящей конкурсной документации.

* 1. **Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение соответствия обязательным требованиям представляет следующие документы:**
1. опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;
2. надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;
3. копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
4. учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
5. копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного претендента);
6. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал или нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);
7. протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная претендентом);
8. доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;
9. бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2012-2013 гг., (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие до 2013 года упрощенную систему налогообложения представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2002 № ММВ-7-3/829@);

9) справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой числится задолженность.

11) гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды по форме приложения № 6 представляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне претендента).

* 1. **В подтверждение соответствия квалификационным требованиям претендент также представляет в составе конкурсной заявки следующие документы:**

***1) В подтверждение наличия разрешительных документов:***

- свидетельство о допуске к выполнению работ в соответствии с перечнем видов работ, утвержденным приказом Министра регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 с учетом внесенных в приказ изменений и дополнений, выданное саморегулируемой организацией (СРО), включающие в себя все виды работ, указанные в приложении № 3.1 к настоящей конкурсной документации.

***2) В подтверждение опыта выполнения работ***

- документ по форме приложения №4 к настоящей конкурсной документации о наличии опыта по предмету открытого конкурса;

- копии договоров, указанных в приложении №4 к настоящей конкурсной документации, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации. Допускается предоставление первой, а также иных страниц договора, содержащих наименование сторон, наименование, стоимость, сроки выполненных работ, и последней страницы договора с указанием реквизитов сторон, подписывающих договор.

**2.5.** Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), должны быть заверены не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

**2.6. Вскрытие заявок**

2.6.1. По окончании срока подачи конкурсных заявок для участия в открытом конкурсе в 15:00 часов московского времени «21» июля 2014 г. представленные конверты с конкурсными заявками вскрываются по адресу:107078, г. Москва, улица Маши Порываевой, дом 34, блок 1 (вход с проспекта Академика Сахарова), этаж 10, кабинет №14.

2.6.2. Представители претендентов, желающие присутствовать при процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный директор/директор/руководитель).

2.6.3. Организатором оформляется протокол вскрытия конкурсных заявок, в котором отражается информация о наличии конкурсных заявок. В протоколе вскрытия конкурсных заявок не указывается информация об их содержании или рассмотрении по существу.

2.6.4. Протокол вскрытия конкурсных заявок размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

## 2.7. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации претендентов

* + 1. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» совместно с организатором по адресу 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19 «30» июля 2014 г.
		2. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании представленных в составе конкурсных заявок документов, а также иных источников информации, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.
		3. До истечения срока действия конкурсной заявки претенденту\участнику может быть предложено продлить срок действия заявок. Претенденты\участники вправе отклонить такое предложение организатора. В случае отказа претендента\участника от продления срока действия заявки его конкурсная заявка отклоняется от участия в открытом конкурсе.
		4. Претендентам, участникам, государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам в любое время до подведения итогов открытого конкурса может быть направлен запрос о предоставлении информации и документов, необходимых для подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых в соответствии с заявкой претендента, участника, предъявляемым требованиям, изложенным в конкурсной документации. При этом не допускается изменение заявок претендентов, участников.

Информация о направлении запроса с изложением его сути размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 в течение трех календарных дней с даты направления запроса без указания наименования участника.

При наличии информации и документов, подтверждающих, что товары, работы, услуги, предлагаемые в соответствии с заявкой претендента, участника, не соответствуют требованиям, изложенным в документации, заявка претендента отклоняется.

* + 1. Победителем открытого конкурса может быть признан участник, чья конкурсная заявка соответствует требованиям, изложенным в настоящей конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
		2. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
		3. Информация относительно процесса изучения, оценки и сопоставления конкурсных заявок, определения победителей открытого конкурса не подлежит разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников получить такую информацию до размещения протоколов согласно требованиям пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации, служат основанием для отклонения конкурсных заявок таких претендентов/участников.
		4. Наличие в реестрах недобросовестных поставщиков, указанных в подпункте 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, сведений о претенденте (каждом из физических и\или юридических лиц, выступающих на стороне претендента) может являться основанием для отклонения заявки такого претендента.
		5. Претендент также не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов либо наличия в этих документах неполной информации и/или информации о претенденте или о товарах, работах, услугах, на закупку которых размещается заказ, не соответствующей действительности;

2) несоответствия претендента предусмотренным конкурсной документацией требованиям;

3) невнесения обеспечения конкурсной заявки (если конкурсной документацией установлено требование о его внесении);

4) несоответствия конкурсной заявки требованиям конкурсной документации, в том числе если:

конкурсная заявка не соответствует форме, установленной конкурсной документацией, не содержит документов, иной информации согласно требованиям конкурсной документации;

документы не подписаны должным образом (в соответствии с требованиями конкурсной документации);

предложение о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора (если такая цена установлена);

5) отказа претендента от продления срока действия заявки.

2.7.10. Если в конкурсной заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки или неточности, связанные с расчетом сумм НДС, к рассмотрению принимаются суммы без учета НДС. Итоговая сумма предложения определяется с учетом применяемой претендентом системы налогообложения.

2.7.11. Если в конкурсной заявке имеются арифметические ошибки, претенденту может быть направлен запрос об уточнении у претендента/участника цены договора при условии сохранения единичных расценок.

2.7.12. Претенденты и их представители не вправе участвовать в рассмотрении конкурсных заявок и изучении квалификации претендентов.

## 2.8. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок участников открытого конкурса

2.8.1. Победитель открытого конкурса определяется по итогам оценки заявок, соответствующих требованиям настоящей конкурсной документации.

2.8.2. При сопоставлении заявок и определении победителя открытого конкурса оцениваются:

- цена договора;

- условия оплаты работ;

- опыт участника;

- сроки (периоды) выполнения работ;

- сроки предоставления гарантии качества работ.

2.8.3. Оценка заявок осуществляется на основании финансово-коммерческого предложения, иных документов, представленных в подтверждение соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического задания.

2.8.4. При оценке конкурсных заявок по критерию «цена договора» сопоставляются предложения участников по цене без учета НДС.

2.8.5. Оценка заявки осуществляется путем присвоения количества баллов, соответствующего условиям, изложенным в конкурсной заявке.

2.8.6. Заявке, содержащей наилучшие условия, присваивается наибольшее количество баллов.

2.8.7. Каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий (количества баллов, присвоенных по итогам оценки)присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие условия (присвоено наибольшее количество баллов), присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных заявках содержатся одинаковые условия (присвоено равное количество баллов по итогам оценки), меньший порядковый номер присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок.

2.8.8. Победителем признается участник, заявке которого присвоено наибольшее количество баллов по итогам оценки и, соответственно, первый порядковый номер.

2.8.9. Участники или их представители не могут участвовать в оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

2.8.10. По итогам рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных заявок составляется протокол заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии и организатора с указанием информации о рассмотрении и оценке и предложениями о подведении конкурсной комиссией итогов открытого конкурса. Протокол размещается в соответствии с требованиями пункта 1.1.10 настоящей конкурсной документации.

* 1. **Подведение итогов открытого конкурса**
		1. После рассмотрения конкурсных заявок, изучения квалификации претендентов Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии и представителями организатора, конкурсные заявки, а также иные документы, необходимые для подведения итогов открытого конкурса, передаются в конкурсную комиссию.
		2. Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19 «31» июля 2014 г.
		3. Участники или их представители не могут присутствовать на заседании конкурсной комиссии.
		4. Конкурсная комиссия рассматривает предложения Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии и организатора о допуске претендентов к участию в открытом конкурсе, а также о выборе победителя открытого конкурса и участника, заявке которого присвоен второй порядковый номер.
		5. Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении постквалификации и/или переторжки в соответствии с пунктами 26-37 Положения о закупках.
		6. Решение Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания, в котором указывается информация об итогах процедуры размещения заказа.
		7. Протокол (выписка из протокола) заседания Конкурсной комиссии размещается в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания протокола.
		8. Конкурсной комиссией может быть принято решение об определении двух и более победителей открытого конкурса при условии, что:

выбор нескольких победителей необходим в целях защиты интересов заказчика;

выбор нескольких победителей оправдан с точки зрения сокращения общего срока поставки товара, выполнения работ;

в иных случаях по решению Конкурсной комиссии.

* + 1. Открытый конкурс признается состоявшимся, если участниками открытого конкурса признано не менее 2 претендентов.
		2. Открытый конкурс признается несостоявшимся, если:

1) на участие в открытом конкурсе не подана ни одна конкурсная заявка;

2) на участие в открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка;

3) по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущен один претендент;

4) ни один из претендентов не признан участником.

* + 1. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине того, что на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка и/или по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущен один участник, Конкурсная комиссия вправе принять решение о закупке работ, у этого участника на условиях, указанных в его заявке (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Проведение дополнительных процедур размещения заказа в этом случае не требуется.

**Раздел III. Порядок оформления** **конкурсных заявок**

## Оформление конкурсной заявки

* + 1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б».

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны содержать следующую информацию:

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента*);

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе №\_;

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается)

Не вскрывать до \_\_.00 часов *московского* времени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.»

* + 1. Конверт «А» должен содержать:

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью претендента;

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей конкурсной документации;

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- копию договора простого товарищества (копию договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника);

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц ***(***индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, заверенная печатью претендента);

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность;

- бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за 2012-2013 гг., (с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской отчетности) (предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие до 2013 года упрощенную систему налогообложения представляют информационное письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2002 № ММВ-7-3/829@).;

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента).

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой числится задолженность;

- гарантийное письмо претендента, подписанное уполномоченным лицом, подтверждающее отсутствие у претендента задолженности по уплате (перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды по форме приложения №6 (представляет каждое юридическое и/или физическое лицо, выступающее на стороне претендента);

Конверт «Б» должен содержать:

- опись представленных документов;

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к настоящей конкурсной документации;

- техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия требованиям технического задания, если предоставление таких документов предусмотрено техническим заданием;

- документальные подтверждения соответствия квалификационным требованиям.

* + 1. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки должны быть пронумерованы.
		2. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал».
		3. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
		4. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в открытом конкурсе.
		5. Организатор принимает конверты с конкурсными заявками до истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных конвертов.
		6. В случае если маркировка конверта не соответствует требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не запечатан(ы), конкурсная заявка не принимается организатором.
		7. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный организатором по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не вскрывается и не возвращается.

## Финансово-коммерческое предложение

3.3.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую цену предложения, а также локальный сметный расчет и календарный план выполнения работ. Цену предложения необходимо указывать в рублях с учетом всех налогов, стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ. Цены и общая стоимость работ должны быть указаны с учетом и без учета НДС.

3.3.2. Для целей единообразного подхода к расчету сумм финансово-коммерческого предложения суммы с учетом НДС необходимо рассчитывать следующим образом: цена единицы товаров, работ, услуг без учета НДС, округленная до двух знаков после запятой, умножается на количество, полученное значение округляется до двух знаков после запятой и умножается на 1,18 (либо иной коэффициент в зависимости от ставки НДС, применяемой в отношении претендента).

3.3.3. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации.

3.3.4 Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, предусмотренные настоящей конкурсной документацией и позволяющие оценить конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются заказчиком, организатором буквально, в случае расхождений показателей, изложенных цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью.

3.3.5. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ с момента заключения договора, условия осуществления платежей (сроки и условия рассрочки платежа и др.) и сроки гарантийных обязательств с момента подписания акта приемки выполненных работ.

3.3.6. Предложение претендента о цене, содержащееся в финансово-коммерческом предложении не должно превышать начальную (максимальную) цену договора, установленную в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС). Единичные расценки, предложенные претендентом, не должны превышать единичные расценки, установленные в конкурсной документации (с учетом НДС и без учета НДС).

3.3.7. Стоимость работ подтверждается расчетом, составленным на основании ведомостей объемов работ и других материалов, указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации. Расчет оформляется в виде приложения к финансово - коммерческому предложению.

 Финансово-коммерческое предложение должно быть безусловно подтверждено локальным сметным расчетом, в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение №7 к конкурсной документации) с указанием применяемых материалов и оборудования. К итогу сметной стоимости необходимо применить понижающий коэффициент 0,95. Претендент обязан учесть все работы, указанные в техническом задании.

Текущие индексы изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» указаны в Приложении №7 к настоящей конкурсной документации.

3.3.8. Срок выполнения работ определяется согласно выбранной технологии выполнения работ с учетом планируемой организации производства исходя из времени, необходимого победителю на выполнение указанных работ, без учета задержек и простоев, но не более предельного срока, указанного в разделе IV настоящей конкурсной документации. В подтверждение претендент предоставляет в составе финансово - коммерческого предложения календарный план выполнения работ.

3.3.9. В случае если предложение претендента содержит значительное снижение начальной (максимальной) стоимости размещаемого заказа (более чем на 15%), претендент должен представить в составе финансово-коммерческого предложения экономическое обоснование снижения начальной (максимальной) стоимости размещаемого заказа по статьям затрат, где указать за счет каких факторов предлагается снизить стоимость по сравнению с начальной (максимальной) стоимостью. При этом необходимо указать статью, причину снижения, предоставить расчеты, документы, подтверждающие достоверность снижения затрат.

* + 1. . Выполнение работ запланированных к производству в 2015 году будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

Победитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2015 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2015 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2015 году.

**Раздел IV. Техническое задание**

**4.1. Цель открытого конкурса.**

Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная в 2014-2015 гг.

**4.2. Общие положения**

4.2.1 Предметом открытого конкурса является право на заключение договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2014-2015 гг. (далее – работы).

4.2.2 Предмет конкурса неделим, то есть претендент в случае победы в настоящем открытом конкурсе должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.2.3. В конкурсной заявке должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания, либо более выгодные для заказчика.

4.2.4. Работы должны быть выполнены победителем открытого конкурса без привлечения субподрядных организаций.

4.2.5. Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет – 341 465 360,00 (триста сорок один миллион четыреста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (в том числе НДС), стоимости материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет – 402 929 124,80 (четыреста два миллиона девятьсот двадцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 80 копеек.

4.2.6. Начальная (максимальная) цена договора указана на основании сметной документации, составленной в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» (приложение №7 к конкурсной документации) и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95.

4.2.7. Лимиты бюджета по предмету конкурса определены в размере:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Этап** | **Год** | **Предельный лимит, руб.** |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2014-2015 гг. | 1 | 2014 | 150 499 440,00 | 177 589 339,20 |
| 2 | 2015 | 190 965 920,00 | 225 339 785,60 |

**4.3. Требования к выполняемым работам**

4.3.1. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы грузоподъёмных механизмов, большегрузных погрузчиков, автотранспорта. Технологический процесс работы контейнерного терминала на станции Батарейная представлен в приложении №8 к настоящей конкурсной документации.

4.3.2. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электро-безопасности, пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ.

4.3.3. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для обеспечения производства строительных работ.

4.3.4. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами Российской Федерации (СНиП, ГОСТ, СанПиН).

4.3.5. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

**4.4. Правила приемки работ.**

4.4.1. Заказчик принимает у Исполнителя выполненные работы по представленным актам приемки выполненных работ формы КС – 2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетам-фактурам. Предъявляется журнал производства работ (общий журнал), акты на выполненные скрытые работы, сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы. Объём строительных работ, принимаемых у Исполнителя, должен соответствовать объёмам работ, изложенным в приложении к договору подряда.

Работы, выполненные в 2014г., оформляются актами и оплачиваются в 2014г.

Выполнение работ запланированных к производству в 2015 году будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

Победитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2015 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2015 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2015 году.

4.4.2. Форма предоставления результатов:

По этапам работы оформляются акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, подписанный обеими сторонами акт о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

**4.5.** **Порядок оплаты**.

4.5.1. Требования по авансированию выполнения работ: размер аванса не может превышать 10 % от цены договора.

4.5.2 Расчет производится по безналичному расчету Заказчиком после подписания сторонами актов КС-2, КС-3, предоставления счетов-фактур, сертификатов на используемые материалы и оборудование и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, сдачи-приемки товара на основании выставленного счета, счета-фактуры в течение не менее 30-ти (тридцати) банковских дней.

**4.6. Требования к гарантийному сроку.**

Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

**4.7. Срок выполнения работ:**

1 этап - с момента заключения договора, но не позднее 31 декабря 2014 года.

2 этап – с 1 января 2015 года, но не позднее 31 декабря 2015 года.

**4.8. Место выполнения работ:**

Российская Федерация, г. Иркутск, станция Батарейная, контейнерная площадка.

**4.9. Цели и задачи, решаемые при выполнении работ:**

Качественно и в установленные сроки произвести выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2014-2015 гг.

**4.10. Рабочее время обслуживания объектов Заказчика.**

Исполнитель должен иметь возможность обеспечивать проведение строительно-монтажных работ на объекте Заказчика круглосуточно.

**4.11.** **Порядок формирования цены договора.**

Цена договора формируется Участником на основе проекта, прилагаемого Заказчиком технического задания (максимальной) цены, сметного расчета.

* 1. **Прочие условия**
		1. В составе технического предложения должен быть представлен электронный носитель информации (флеш-память или компакт-диск), содержащий файлы в формате \*.pdf с копиями всех включенных в конкурсную заявку документов. При этом каждый из документов должен быть представлен в виде одного отдельного файла, по названию которого можно сопоставить электронную копию с оригиналом документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf), Сведения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее 10 страниц, не допускается его разбивка на несколько файлов. В случае не предоставления претендентом информации на электронном носителе, претендент не отклоняется.
		2. Работы производятся в условиях производственной площадки непрерывного технологического действия (работают грузоподъемные механизмы: козловые краны, погрузчики типа «ричстакер» «Кальмар», движется грузовой автотранспорт, на железнодорожных путях осуществляется подача-уборка вагонов).

Все работы выполняются с использованием материалов и оборудования подрядной организации.

***Проектная документация представлена в Приложении №1 к техническому заданию (указанное приложение размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг*** [***www.zakupki.gov.ru***](http://www.zakupki.gov.ru) ***(далее – официальный сайт), на сайте ОАО «ТрансКонтейнер»*** [***www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) ***(раздел Компания/Закупки) и на сайте*** [***www.rzd.ru***](http://www.rzd.ru/) ***(раздел «Тендеры») (далее – сайты).***

* 1. **Наименование и виды работ:**

|  |
| --- |
| **Работы 2014 г. (1-й этап)** |
| * + 1. **"Снос строений"**
 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Демонтаж подкрановых путей** |
| 1 | Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах тип рельсов Р65 | км. | 0,35 |  |
| 2 | Погрузка, перевозка строительного мусора от разборки автотранспортом на расстояние перевозки до 30 км | т. | 119 |  |
| **Строение № 1: размеры: 3м\*3м, высота 3 м** |
| 3 | Демонтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей  | м² | 50 |  |
| 4 | Демонтаж кровельного покрытия из профилированного листа  | м² | 8,4 |  |
| 5 | Демонтаж металлического каркаса из трубы квадр. 80\*80\*5мм | т. | 0,48 |  |
| 6 | Демонтаж блоков дверных в каменных стенах, площадь проема до 3 м² | м² | 1,89 |  |
| 7 | Демонтаж оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м² | м² | 1,92 |  |
| 8 | Разборка железобетонных фундаментов | м³ | 7,5 |  |
| 9 | Разборка монолитных перекрытий железобетонных | м³ | 5 |  |
| 10 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | м² | 9 |  |
| 11 | Погрузка и перевозка строительного мусора от разборки автотранспортом, на расстояние перевозки 10 км | т. | 35,77 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| * + 1. **Присоединение скважины к водопроводу В-1**
 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Водовод В-1 длиной 170 м** |
|  Земляные работы |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором, в отвал группа грунтов 2 | м³ | 1185,6 |   |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 | м³ | 118,56 |   |
| 3 | Засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 1148 |   |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м³ | 38,81 |   |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 2 | м³ | 38,81 |   |
|  Трубопроводы |
| 6 | Устройство основания под трубопроводы песчаного | м³ | 5,1 |   |
| 7 | Засыпка песком трубопроводов вручную в траншеи | м³ | 74,78 |   |
| 8 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 159\*4,5 мм | км. | 0,17 |   |
| 9 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 76\*4 мм | км. | 0,002 |   |
| 10 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 159 мм: тройники 159\*1,5-76\*4 мм | т./шт. | 0,015 / 2 |   |
| 11 | Огрунтовка металлических трубопроводов за один раз грунтовкой ГФ-021 | м² | 84,87 |   |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных трубопроводов краской серебристой за 2 раза | м² | 84,87 |   |
|  Колодцы |
| 13 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³/шт. | 2,05 / 1 |   |
|  Запорная арматура в колодце |
| 14 | Установка задвижек стальных диаметром 150 мм | шт. | 1 |   |
| 15 | Установка фланцев стальных плоских приварных из стали, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм | т. / шт. | 0,02 / 2 |   |
| 16 | Установка задвижек стальных диаметром 65 мм | шт. | 1 |   |
| 17 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм | шт. | 2 |   |
|  **Раздел 2. Водомерная камера** |
|  Строительные работы |
| 18 | Уплотнение грунта щебнем | м² | 21,3 |   |
| 19 | Устройство бетонной подготовки (бетон кл.В7,5) | м³ | 2,16 |   |
| 20 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона (кольцо железобетонное горловин смотровых колодцев=0,24 м³; Плиты перекрытий железобетонные=2,4м³) | м³ | 21,76 |   |
| 21 | Монтаж лестниц | т. | 0,12 |   |
| 22 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (лестницы) | м² | 0,4 |   |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (лестницы) | м² | 0,4 |   |
|  Запорная арматура в камере |
| 24 | Установка задвижек стальных диаметром 150 мм | шт. | 1 |   |
| 25 | Установка фланцев стальных плоских приварных из стали, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм | т/шт. | 0,02 / 2 |   |
| 26 | Установка задвижек стальных диаметром 65 мм | шт. | 1 |   |
| 27 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм | шт. | 2 |   |
| 28 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | шт. | 2 |   |
| 29 | Установка водомерных узлов, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | шт. | 1 |   |
| 30 | Установка фильтров диаметром 65 мм | шт. | 1 |   |
| 31 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм | шт. | 2 |   |
| 32 | Установка манометров с трехходовым краном | компл. | 2 |   |

* + 1. **Насосная противопожарная станция**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Общестроительные работы** |
|  Внутренняя отделка. |
| 1 | Сплошное выравнивание потолков | м² | 34,44 |   |
| 2 | Шпатлевка поверхности потолка | м² | 34,44 |   |
| 3 | Окраска потолка водоэмульсионными красками | м² | 34,44 |   |
| 4 | Выравнивание поверхностей стен | м² | 65 |   |
| 5 | Шпатлевка поверхностей стен | м² | 65 |   |
| 6 | Окраска стен водоэмульсионными красками | м² | 65 |   |
| 7 | Выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов (плоских) | м² | 1,86 |   |
| 8 | Шпатлевка поверхностей откосов | м² | 1,86 |   |
| 9 | Окраска откосов водоэмульсионными красками | м² | 1,86 |   |
|  Пол |
| 10 | Устройство покрытий пола из керамогранитных плиток, размером 300х300х8 мм | м² | 34,44 |   |
|  Окна, двери |
| 11 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 (одностворчатых) | м² | 2,88 |   |
| 12 | Установка досок подоконные ПВХ, шириной 400 мм | м.п. | 2,4 |   |
| 13 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м² | 1,89 |   |
|  Наружная отделка |
| 14 | Штукатурка поверхностей дверных откосов (плоских) | м² | 3,1 |   |
| 15 | Окраска откосов фасадной краской | м² | 3,1 |   |
|  **Внутреннее электросвещение** |
| 16 | Монтаж электрощитка распределительного ЩРО 8505-2706-Н-УХЛ3 или эквивалент.1 | шт. | 1 |   |
| 17 | Монтаж ящика ЯТП-220/12У3 или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 18 | Монтаж выключателя одноклавишного утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 3 |   |
| 19 | Монтаж розетки (220В), неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 |   |
| 20 | Монтаж светильника подвесного типа: НСП02-100-001 (002) или эквивалент. | шт. | 6 |   |
| 21 | Монтаж светильника типа: НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 22 | Монтаж светового указателя СУП-МУ2 с надписью "Противопожарная насосная станция" или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 23 | Монтаж лотка металлического перфорированного размером 50х50 мм, с крышкой | м.п. | 70 |   |
| 24 | Монтаж кабеля силового по лоткам: марки ВВГнг, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 2х2,5 | м.п. | 30 |   |
| 25 | Монтаж кабеля силового по лоткам: марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 3х2,5 | м.п. | 30 |   |
| 26 | Монтаж кабеля силового по лоткам: марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 4х2,5 | м.п. | 10 |   |
| **Подключение электрооборудования** |
| 27 | Монтаж электрошкафа переключения на резервное питание ШУ 8254-32А2 или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 28 | Монтаж распределительного щита ПР8503 с автоматическими выключателями или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 29 | Монтаж контура заземления полосовой стали разм.4\*40 мм по бетонной крепи | м.п. | 50 |   |
| 30 | Монтаж кабеля силового марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 5х25 | м.п. | 10 |   |
| 31 | Монтаж кабеля силового марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 5х16 | м.п. | 20 |   |
| 32 | Монтаж кабеля силового марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 5х2,5 | м.п. | 20 |   |
| 33 | Монтаж кабеля силового марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 3х2,5 | м.п. | 30 |   |
| 34 | Монтаж кабеля силовой марки ВВГ, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм²: 3х1,5 | м.п. | 50 |   |
| 35 | Монтаж стойки кабельной | шт. | 7 |   |
| 36 | Монтаж полки кабельной | шт. | 14 |   |
| 37 | Монтаж рукава металлического наружным диаметром 48 мм | м.п. | 2 |   |
| 38 | Затягивание провода в проложенные металлические рукава | м.п. | 2 |   |
| 39 | Монтаж стальной трубы: 60\*3,5мм | м.п. | 40 |   |
| 40 | Затягивание провода в проложенные трубы | м.п. | 40 |   |
| 41 | Монтаж трубы гофрированной диаметром 25 мм | м.п. | 30 |   |
| 42 | Затягивание провода в проложенные гофрированные трубы | м.п. | 30 |   |
| 43 | Установка и подключение электороконвектора 2000 Вт. | шт. | 2 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |
| * + 1. **"Устройство троллей на площадке № 4» длиной 490 м**
 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Фундаменты** |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 282,7 |   |
| 2 | Устройство подстилающих слоев песчано-гравийных толщ. 300 мм (в плотном состоянии) | м³ | 51,408 |   |
| 3 | Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м³ (бетон кл.В20) | м³ | 93,68 |   |
| 4 | Установка закладных деталей весом более 20 кг | т. | 7,3 |   |
| 5 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м² | 544 |   |
| 6 | Засыпка траншей ПГС | м³ | 200 |   |
| 7 | Уплотнение ПГС  | м³ | 200 |   |
| **Монтаж троллей** |
| 8 | Монтаж металлоконструкций троллей | т. | 33,52 |   |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021 или эквивалент.  | м² | 1580 |   |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза или эквивалент.  | м² | 1580 |   |
| 11 | Монтаж кабеля силового КГХЛн, мм²: 3х70+1х50 | м.п. | 15 |   |
| 12 | Монтаж токосъёмников | т. / м. | 0,36/1960 |   |
| 13 | Монтаж кабеля нагревательного саморегулирующего | м.п. | 1960 |   |
| **Оборудование**  |
| 14 | Шина | м.п. | 264 |   |
| 15 | Компенсатор расширения | шт. | 30 |   |
| 16 | Шина | м.п. | 88 |   |
| 17 | Компенсатор расширения | шт. | 10 |   |
| 18 | Точка запитки | шт. | 96 |   |
| 19 | Соединитель шин | шт. | 292 |   |
| 20 | Подвесной кронштейн | шт. | 900 |   |
| 21 | Фиксирующий зажим | шт. | 99 |   |
| 22 | Концевая заглушка | шт. | 2 |   |
| 23 | Воздушный зазор | шт. | 24 |   |
| 24 | Концевая заглушка | шт. | 6 |   |
| 25 | Токосъемник | шт. | 9 |   |
| 26 | Токосъемник | шт. | 1 |   |
| 27 | Токосъемник | шт. | 1 |   |
| 28 | Поводок для токосъемников | м.п. | 3 |   |
| 29 | Токосъемник | шт. | 9 |   |
| 30 | Токосъемник | шт. | 1 |   |
| 31 | Токосъемник | шт. | 1 |   |
| 32 | Поперечная шина | м.п. | 3 |   |
| 33 | Блок контроля нагрева | шт. | 2 |   |
| 34 | Нагревательный кабель | м.п. | 936 |   |
| 35 | Нагревательный кабель | м.п. | 1056 |   |
| 36 | Концевой наконечник | шт. | 16 |   |
| 37 | Клемная коробка | шт. | 4 |   |
| 38 | Клемная коробка | шт. | 4 |   |
| 39 | Опорная пластина | шт. | 6 |   |
| 40 | Опорная пластина | шт. | 2 |   |
| 41 | Соединитель шин | шт. | 6 |   |
| 42 | Поперечная шина | м.п. | 230 |   |
| 43 | Щетка токосъёмника | шт. | 21 |   |
| 44 |  Токопроводящая смазка | шт. | 4 |   |
| 45 | Шина | м.п. | 12 |   |
| 46 | Соединитель шин | шт. | 20 |   |
| 47 | Воздушный зазор | шт. | 2 |   |
| 48 | Токосъемник | шт. | 9 |   |
| 49 | Поводок для токосъемников | шт. | 3 |   |
|  Изготовление и устройство защитного кожуха |
| 50 | Монтаж защитных ограждений троллей из оцинкованного листа | т. | 6 |   |
| **Запасные части оборудования**  |
| 51 | Щетка токосъёмника | шт. | 63 |   |
| 52 | Шина | м.п. | 12 |   |
| 53 | Компенсатор расширения | шт. | 3 |   |
| 54 | Подвесной кронштейн | шт. | 12 |   |
| 55 | Фиксирующий зажим | шт. | 4 |   |
| 56 | Концевая заглушка | шт. | 4 |   |
| **ПНР (Замеры сопротивления изоляции)** |
| 57 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств | 1 изм. | 9 |   |
| 58 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  точек | 27 |   |
| 59 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 98 |   |
| 60 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль> | 1 токопр. | 98 |   |
|  |  |  |  |  |
|  |
| * + 1. **"Подключение козловых кранов на период монтажа троллей"**
 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Демонтажные работы** |
| 1 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |   |
| 2 | Разборка покрытия кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м.п. | 30 |   |
| 3 | Демонтаж кабеля в готовых траншеях без покрытий | м.п. | 30 |   |
| 4 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |   |
| 5 | Демонтаж кабеля по установленным конструкциям и лоткам | м.п. | 12 |   |
| **Строительные работы** |
| 6 | Разработка грунта вручную под лоток деревянный | м³ | 58,8 |   |
| 7 | Устройство деревянного открытого лотка, прямоугольного сечения – длиной 490 м | м³ | 26,0645 |   |
| 8 | Покрытие поверхности деревянного лотка линолеумом | м² | 637 |   |
| **Монтажные работы** |
| Монтаж кабеля в земле |
| 9 | Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |   |
| 10 | Прокладка кабеля силовой КГХЛ 3\*70+1\*95 мм² (без стоимости кабеля) | м.п. | 30 |   |
| 11 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом одного кабеля | м.п. | 30 |   |
| 12 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 | м³ | 12,6 |   |
| 13 | Установка металлического столбика для монтажной коробки | шт. | 2 |   |
| 14 | Монтаж распределительной коробки, размером до 200х200 мм | шт. | 2 |   |
| Монтаж кабеля на конструкциях крана длиной 12 м |
| 15 | Монтаж кабеля КГХЛн,мм2: 3\*50+1\*25 по конструкциям | м.п. | 12 |   |
|  Монтаж кабеля в лотке |
| 16 | Прокладка кабеля силовой КГХЛн 3\*70+1\*95мм² | м.п. | 250 |   |
| 17 | Прокладка кабеля силовой КГХЛн 3\*50+1\*25мм² | м.п. | 300 |   |
| **4.10.6 Площадка № 2-3** |
|  |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Разборка** |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных | м³ | 927,55 |   |
| 2 | Разборка оснований цементно-бетонных | м³ | 567,88 |   |
| 3 | Погрузка и вывоз мусора строительного на расстояние 10 км  | т. | 3432 |   |
|  **Демонтажные работы** |
| 5 | Разборка железобетонных конструкций опор троллей | м³ | 5,84 |   |
| 6 | Демонтаж опор троллей | 1 опора | 46 |   |
| 7 | Демонтаж шинопровода троллейного на ток до 400 А | м. | 1476 |   |
| 8 | Разработка траншей экскаватором, группа грунтов 2 | м³ | 203,4 |   |
| 9 | Демонтаж ж/б стаканов опор траллей | шт. | 36 |   |
| 10 | Погрузка и перевозка бетонных и ж/б изделий от разборки на расстояние перевозки 10 км  | т. | 157,84 |   |
| **Земляные работы** |
| Нарезка корыта под проезды |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 32835 |   |
| Вывоз лишнего непригодного грунта |
| 12 | Погрузка грунта и перевозка автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 52536 |   |
| 13 | Работа на отвале, группа грунтов 2 | м³ | 32835 |   |
| Вертикальная планировка |
| 14 | Разработка грунта с перемещением до 20 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 7201,6 |   |
| 15 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу по одному следу при толщине слоя 30 см (до 5 ходов) | м³ | 7201,6 |   |
| **Верхнее покрытие площадки** |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (в плотном состоянии) | м³ | 27826,5 |   |
| 17 | Уплотнение ПГС прицепными катками на пневмоколесном ходу на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (до 5 ходов) | м³ | 27826,5 |   |
| 18 | Укладка георешетки одноосной Tensar SR 110 в асфальтобетонное дорожное покрытие | м² | 18551 |   |
| 19 | Устройство цементобетонных однослойных покрытий, толщина слоя 22 см | м² | 18551 |   |
| 20 | Укладка плоских сеток из арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 359,88 |   |
| 21 | Укладка плоских сеток из арматурной стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т. | 250,4 |   |
| 22 | Укладка отдельных стержней из арматурной стали класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 42,66 |   |
| 23 | Устройство швов в бетоне | м | 8669 |   |
| 24 | Розлив вяжущих материалов | т. | 9,28 |   |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых | м² | 18551 |   |
|  |  |  |  |  |

**Работы 2015 г. (2-й этап).**

|  |
| --- |
| * + 1. **Ливнёвая канализация К-2 длиной 1039 м**
 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Разборка покрытия** |
| 1 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м² / м³ | 4846,4 / 4203 |  |
| 2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м² / м³ | 4846,4 / 484,64 |   |
| 3 | Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями- самосвалами на расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 8437,752 |   |
|  **Раздел 2. Ливнёвая канализация К-2** |
|   | Земляные работы |   |   |   |
| 4 | Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал, группа грунтов 2 | м³ | 12335,6 |   |
| 5 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 649,24 |   |
| 6 | Обратная засыпка трубопроводов песком Н=0,3м | м³ | 565,5 |   |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 11735,4 |   |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м³ | 11735,4 |   |
| 9 | Погрузка и перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 928 |   |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м³ | 580 |   |
| 11 | Устройство основания песчаного толщиной 100 мм. под трубопроводы | м³ | 103,9 |   |
| 12 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | м.п. | 302 |   |
| 13 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм | м.п. | 141,7 |   |
| 14 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм | м.п. | 93 |   |
| 15 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм | м.п. | 281 |   |
|  |  Футляры под подкрановыми путями |  |  |   |
| 16 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб стальных диаметром 426\*6 мм | м.п. | 32 |   |
| 17 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб стальных диаметром 530\*8 мм | м.п. | 162 |   |
| 18 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб стальных диаметром 630\*8 мм | м.п. | 9 |   |
| 19 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 200 мм | м.п. | 32 |   |
| 20 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 250 мм | м.п. | 99,3 |   |
| 21 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 300 мм | м.п. | 81 |   |
| 22 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых гофрированных труб диаметром 400 мм | м.п. | 9 |   |
| 23 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м² | 364 |   |
| 24 | Заделка битумом и прядью концов футляра | 1 футляр | 11 |  |
| 25 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев в сухих грунтах | м³ | 47,52 |   |
| 26 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 23 |   |
| 27 |  Стремянки, лестничные ограждения | т. | 0,805 |   |
| 28 | Укладка трубы полиэтиленовой диаметром 225\*13.4 | м.п. | 12 |   |
| 29 | Укладка трубы полиэтиленовой диаметром 160\*9.5 | м.п. | 80 |   |
| 30 |  Запорная арматура |  |  |   |
| 31 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм | шт. | 2 |   |
| 32 | Установка кранов шаровых из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |   |
| 33 | Установка фланцев стальных диаметром 150 мм | 1 т фасонных частей | 0,04 |  |
| 34 | Установка стальных фланцев с полиэтиленовыми втулками диаметром 225 мм | шт. | 8 |   |
| 35 | Втулка под фланец с удлиненным хвостовиком диаметром 225 мм-ПЭ 100 SDR 17 или эквивалент. | шт. | 8 |   |
| 36 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона в сухих грунтах | м³ | 9,64 |   |
| 37 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца  | шт. | 13 |   |
| 38 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т. | 1,5736 |   |
| 39 | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м² (Л-2д-15) | м³ сборных железобетонных конструкций | 0,05 | Объем верный |
|  **Раздел 3. Очистные сооружения ливнёвых стоков** |
| 40 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2, вывозка грунта на расстояние 10 км | м³ | 155 |   |
| 41 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 3,24 |   |
| 42 | Устройство щебеночной подушки толщиной 0,3 м | м³ | 6,48 |   |
| 43 | Устройство песчаной подушки толщиной 0,1 м | м³ | 21,6 |   |
| 44 | Установка очистных сооружений | шт. | 1 |   |
| 45 | Устройство подпорной стенки 300 мм | м³ бетона | 1,7 |   |
| 46 | Обратная засыпка ПГС с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 58,8 |   |
| 47 | Утепление покрытий вермикулитом толщиной 1,3 м | м³ | 46,8 |   |
| 48 | Бетонирование горловины колодца | м³ | 0,5 |   |
|  **Раздел 4. Оборудование очистных ливневых стоков** |
| 49 | Очистные сооружения V=9,4м³ | шт. | 1 |   |
|  **Раздел 5. КНС** |
| 50 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 70 |   |
| 51 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | м.куб. | 48,74 |  |
| 52 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | м³ | 3,24 |   |
| 53 | Монтаж оборудования: СНК.КНС.2400.5700.50.2.6.7 или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 54 | Обратная засыпка ПГС с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 24,5 |    |
|  **Раздел 7. Восстановление асфальтобетонного покрытия** |
| 54 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (слой верх.) | м² | 4629,4 |   |
| 55 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (слой нижн.) | м² | 4629,4 |   |
|  |  |  |  |  |
|  | **4.10.7 Противопожарный водопровод В-2 длиной 2033 м** |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Земляные работы** |
|  | **Разработка грунта** |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал, группа грунтов 2 | м³ | 33156 |   |
| 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | м³ | 1745,05 |   |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 70,8 |   |
| 4 | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 113,216 |   |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м³ | 70,8 |   |
| 6 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 2 | м³ | 33899 |  |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м, группа грунтов 1- песок | м³ | 921,8 |  |
| 8 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2 | м³ | 33899 |  |
|   |  **Разборка асфальтобетонного покрытия** |   |   |   |
| 9 | Разборка покрытий и оснований щебеночных | м² / м³ | 4629,8 / 2314,9 |  |
| 10 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м² / м³ | 4629,8 / 462,98 |   |
| 11 | Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 | т. | 5000,184 |   |
|  **Раздел 2. В2** |
|  | **Трубопроводы** |  |  |  |
| 12 | Устройство основания под трубопроводы песчаного толщиной 0,1 м | м³ | 200,4 |   |
| 13 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225\*13,4 мм | км. | 2 |   |
| 14 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100\*6,6 мм | км. | 0,033 |   |
| 15 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 25 мм | км. | 0,01 |   |
| 16 | Установка отводов электросварных 30 - ПЭ100SDR 11-225\*13,4 или эквивалент. | шт. | 4 |  |
| 17 | Установка отводов электросварных 90 - ПЭ100SDR 11-225\*13,4 или эквивалент. | шт. | 7 |  |
| 18 | Установка отводов электросварных 45 - ПЭ100SDR 11-225\*13,4 или эквивалент. | шт. | 2 |  |
| 19 | Установка отводов электросварных 90 - ПЭ100SDR 11-110\*6,6 или эквивалент. | шт. | 2 |  |
| 20 | Установка муфт электросварных ПЭ100SDR 11-225\*13,4 или эквивалент. | шт. | 167 |  |
| 21 | Установка стальных фланцев с полиэтиленовыми втулками Д=225мм | шт. | 15 |  |
| 22 | Фланец 1-200-10 ст.25 | шт. | 15 |  |
| 23 | Установка стальных фланцев с полиэтиленовыми втулками Д=110мм | шт. | 1 |  |
| 24 | Фланец 1-100-10 ст.25 | шт. | 1 |  |
| 25 | Установка фланца накидного с втулкой Д=225мм | шт. | 42 |  |
| 26 | Втулка под фланец с удлиненным хостовиком диаметром 225 мм-ПЭ 100 SDR 17 или эквивалент. | шт. | 42 |  |
| 27 | Установка фланца накидного с втулкой Д=110мм | шт. | 4 |  |
| 28 | Втулка под фланец с удлиненным хостовиком диаметром 110 мм-ПЭ 100 SDR 17 или эквивалент. | шт. | 4 |   |
|  | **Футляры и гильзы** |   |   |   |
| 29 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м стальных труб диаметром 426\*8 мм под подкрановыми путями | м.п. | 84,3 |   |
| 30 | Установка гильз из стальных труб диаметром 426\*8 мм -250мм | шт. | 40 |   |
| 31 | Установка гильз из стальных труб диаметром 219\*5 мм -250мм | шт. | 16 |   |
|  | **Задвижки и гидранты** |  |  |   |
| 32 | Установка гидрантов пожарных Н=3 м | шт. | 18 |   |
| 33 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм | шт. | 11 |   |
| 34 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром 100 мм | шт. | 4 |   |
| 35 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | шт. | 6 |   |
| 36 | Краны шаровые PN25 под приварку диаметром 25 мм  | шт. | 6 |   |
|  |  **Колодцы** |  |  |   |
| 37 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих | м³ | 70,76 |   |
| 38 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 24 |   |
| 39 |  Стремянки | т. | 0,36 |   |
| 40 | Установка закладных деталей весом до 4 кг. | т. | 1,013 |   |
| 41 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (стремянки) | м² | 30 |   |
| 42 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону | м² | 155 |   |
|  **Раздел 3. Колодец прямоугольный бетонный** |
| 43 | Уплотнение грунта щебнем | м² | 5 |   |
| 44 | Устройство бетонной подготовки толщиной 0,1 м | м³ | 0,5 |   |
| 45 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) | м³ | 0,51 |   |
| 46 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона В15 | м³ | 5 |   |
| 47 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 1 |   |
| 48 | Кольцо железобетонное горловин смотровых колодцев | м³ | 1,314 |   |
| 49 | Монтаж лестниц прямолинейных  | т. | 0,2496 |   |
| 50 | Болты с гайками и шайбами строительные | т. | 0,0075 |   |
| 51 | Монтаж опоры скользящей П6.08.00.000СБ или эквивалент. | т. | 0,0814 |   |
| 52 | Монтаж опоры скользящей П3.08.00.000СБ или эквивалент. | т. | 0,01752 |   |
| 53 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (лестница) или эквивалент. | м² | 0,4 |   |
| 54 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза (лестница) или эквивалент. | м² | 10,14 |   |
| 55 | Установка блоков ФБС-9-6-6т  | шт. | 17 |   |
| 56 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 273\*5,0 мм | км | 0,032 |   |
| 57 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 108\*4 мм | км | 0,047 |   |
| 58 | Изоляция трубопроводов диаметром 273\*5 мм изделиями из вспененного пенополиуретана | м.п. | 32 |   |
| 59 | Изоляция трубопроводов диаметром 108\*4 мм изделиями из вспененного пенополиуретана | м.п. | 47 |   |
| 60 | Установка кранов шаровых под приварку с рукояткой Ду=65мм Ру40Па | шт. | 2 |   |
|  **Раздел 4. Междушпальные лотки** |
| 61 | Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до 0,5 м (лоток МШП 0,35д) | м.п. | 183 |   |
|  **Раздел 5. Восстановление асфальтобетонного покрытия** |
| 62 | Устройство оснований толщиной 50 см из щебня фракции 40-70 мм с уплотнением виброкатками | м² | 6383,6 |  |
| 63 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (слой верх.) | м² | 6383,6 |   |
| 64 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (слой нижн.) | м² | 6383,6 |   |
|  |  |  |  |  |
| **4.10.8. Снос строений (этап 2).** |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  **Раздел 1. Демонтаж АЗС** |  |  |  |
| 1 | Разборка железобетонных фундаментов | м³ | 11,2 |   |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | м.п. | 31,2 |   |
| 3 | Погрузка и перевозка мусора строительного мусора, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т. | 29,3 |   |
| 4 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Оборудование АЗС | т. | 3,3 |   |
| 5 | Перевозка контейнера АЗС, расстояние перевозки 1 км класс груза 1 | т. | 3,3 |   |
| 6 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Оборудование-АЗС | т. | 3,3 |   |
| **Раздел 2. Здание Домик (В3 П11-а)**  |
| 7 | Разборка железобетонных фундаментов | м³ | 68,64 |   |
| 8 | Погрузка и перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т. | 164,736 |   |
| 9 | Поэлементная разборка всех конструкций зданий  | м³ строительного объема | 756 |  |
| 10 | Погрузка и перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км класс груза 1 | т. | 187,6 |  |

**4.10.9. Противопожарная насосная станция.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Электромонтажные работы** |
| 1 | Монтаж шкафа управления насосами ШУН 2-0300 или эквивалент. | шт. | 1 |   |
| 2 | Монтаж саморегулирующегося греющего кабеля 30 Вт/м ELSR-L-30-2-ВО | м.п. | 241 |   |
| **Электрические сети автоматизации** |
| 3 | Установка и монтаж дачика уровня РОС-301 или эквивалент. | шт. | 6 |   |
| 4 | Монтаж коробки клеммной, РТВ или эквивалент. | шт. | 2 |   |
| 5 | Монтаж трубы гофрированной диаметром 25 мм | м.п. | 33 |   |
| 6 | Затягивание провода в металлические рукава | м.п. | 33 |   |
| 7 | Монтаж кабеля КРВГ сечением жилы, мм2: 7х2,5 | м.п. | 63 |   |
| 8 | Монтаж металлического троса | м.п. | 40 |   |
|  **Сантехнические работы** |
| 9 | Монтаж насосного агрегата пожарного: 2N80-220/222, 55 кВт или эквивалент. | шт. | 2 |   |
| 10 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм | м.п. | 43 |   |
| 11 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм | м.п. | 20 |   |
| 12 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 200 мм | шт. | 4 |   |
| 13 | Установка задвижек стальных диаметром 200 мм | шт. | 2 |   |
| 14 | Установка фланцев на стальных трубопроводах диаметром 250 мм | шт. | 10 |   |
| 15 | Установка задвижек стальных диаметром 250 мм | шт. | 5 |   |
| 16 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм | шт. | 4 |   |
| 17 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273х5 мм | м.п. | 20 |   |
| 18 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 108х4мм | м.п. | 43 |   |
| 19 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | м³ | 4 |   |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ-021 или эквивалент. | м² | 12,2 |   |
| 21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 за 2 раза или эквивалент. | м² | 12,2 |   |

**4.10.10. Площадка № 1-7 площадью 18551 м²**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Демонтажные работы** |
| 1 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | м³ | 2671,76 |   |
| 2 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м³ | 320 |   |
| 3 | Погрузка мусора строительного | т. | 5609,168 |   |
| 4 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 5609,168 |   |
| 5 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью более 3 м² | м³ | 704,7 |   |
| 6 | Погрузка мусора строительного | т. | 1761,75 |   |
| 7 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 1761,75 |   |
| **Земляные работы** |
| 8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м³ | 42618,28 |   |
| 9 | Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | т. | 68189,248 |   |
| 10 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 | м³ | 42618,3 |   |
| 11 | Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 9494,7 |   |
| 12 | Завозка и планировка смеси песчано-гравийной (толщина насыпи сред.1,5 м) | м³ | 47340 |   |
| 13 | Уплотнение ПГС на толщину 1500 мм. катками, послойно - 30 см | м³ | 47340 |   |
| **Дорожное покрытие. Тип 1** |
| 14 | Устройство фибробетонной плиты (бетон кл.В25), толщина слоя 22 см | м² | 13848,759 |   |
| 15 | Армирование фибробетонной плиты каркасами из стали периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т. | 182,05 |   |
| 16 | Армирование фибробетонной плиты каркасами из стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 262,99 |   |
| 17 | Армирование фибробетонной плиты каркасами из арматурной стали класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 31,015 |   |
|  |  |  |  |  |
| **4.10.11. Угол площадки № 1-7 площадью 5042 м2** |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Демонтажные работы. Разборка покрытия (7563** м²**)**  |
| 1 | Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 0,1 м  | м³ | 756,3 |   |
| 2 | Погрузка и перевозка строительного мусора на расстояние 10 км | т. | 1361,34 |   |
|  **Раздел 2. Земляные работы** |
|  Грунт, подлежащий удалению |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 2 | м²/ м³ | 5042 / 8924,39 |  |
| 4 | Перевозка грунта на расстояние 10 км  | т. | 12751,36 |   |
| 5 | Работа бульдозера на отвале, группа грунтов 2 | м³ | 7969,6 |   |
|  Грунт планировки территории |
| 6 | Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, группа грунтов 2 | м³ | 1775,4 |   |
|  Отсыпка территории ПГС |
| 7 | Планировка площадей ПГС бульдозерами | м²/ м³ | 25210 / 7563 |   |
| 8 | Уплотнение ПГС на толщину 150 см, послойно - 30 см | м³ | 7563 |   |
|  **Раздел 3. Покрытие площадки**  |
| 9 | Устройство фибробетонной плиты (бетон кл.В25), толщина слоя 22 см | м² | 5042 |   |
| 10 | Армирование фибробетонной плиты плоскими сетками: сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т. | 65,5 |   |
| 11 | Армирование фибробетонной плиты плоскими сетками из стали периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т. | 95,8 |   |
| 12 | Армирование фибробетонной плиты: арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т. | 10,08 |   |
| 13 | Устройство швов в бетоне | м.п. | 2340 |   |
| 14 | Розлив вяжущих материалов | т. | 5,647 |   |
| 15 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | м² | 5042 |   |
| 16 | Укладка георешетки одноосной  | м² | 5042 |   |
|  Установка бортовых камней |
| 17 | Установка бортовых камней бетонных (БВ 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,042 м³/ (ГОСТ 6665-91) при цементобетонных покрытиях | м.п. | 294 |   |
|  |  |  |  |  |
| **4.10.12. Водоотводные лотки длиной 668 м** |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Водоотводные лотки** |
| 1 |  Погрузка и перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км | м³ / т. | 911,2 / 1457,92 |   |
| 2 | Работа бульдозера на отвале, группа грунтов 2 | м³ | 911,2 |   |
| 3 | Обратная засыпка вручную траншей, с тромбованием, группа грунтов 2 | м³ | 187 |   |
| 4 | Устройство бетонной подготовки (бетон кл.В7,5) | м³ | 98,8 |   |
| 5 | Армирование бетонной подготовки арматурной сталью класса А-I, Д=10 мм | т. | 6,1162 |   |
| 6 | Устройство водоотводных лотков | м.п. | 668 |   |
| 7 | Обетонирование лотков (кл.бетона В35) | м³ | 231,4 |   |

Приложение № 1

 к конкурсной документации

**На бланке претендента**

## ЗАЯВКА \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕВ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **В Конкурсную комиссию** **аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер»** |

* + 1. Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее претендент) ***(указать наименование претендента или, в случае участия нескольких лиц на стороне одного претендента наименования таких лиц)***, а также полностью изучив всю конкурсную документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в открытом конкурсе №\_\_\_ (далее – открытый конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2014-2015 гг. (далее - работы).

Уполномоченным представителям заказчика и организатора настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной заявке, и обращаться к юридическим и физическим лицам, государственным органам и учреждениям, обслуживающим нас банкам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента.

Настоящим подтверждается, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_(*наименование претендента)* ознакомилось(ся) с условиями конкурсной документации, с ними согласно(ен) и возражений не имеет.

В частности, \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента)*, подавая настоящую заявку, согласно(ен) с тем, что:

* результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, представленных *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении заказчика, организатора;
* за любую ошибку или упущение в представленной *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)* заявке ответственность целиком и полностью будет лежать на *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента)*;
* открытый конкурс может быть прекращен в любой момент до рассмотрения заявок и принятия решения о допуске к участию открытом конкурсе без объяснения причин.
* победителем может быть признан участник, предложивший не самую низкую цену.

В случае признания \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование претендента)* победителем мы обязуемся:

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение *указать срок но не менее 120 календарных* дней с даты, установленной как день вскрытия заявок. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного периода.
2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. \_\_\_\_ (наименование претендента) предупрежден(о), что при непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться от заключения договора.
3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на условиях, объявленных в конкурсной документации;
4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором строго в соответствии с требованиями такого договора.
5. Не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями конкурсной документации.

Настоящим подтверждаем, что:

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые \_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) согласно передать все права на товары, результаты работ, услуг в случае признания победителем заказчику;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации;

- \_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) не признан несостоятельным (банкротом);

- на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) не наложен арест, экономическая деятельность не приостановлена.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

### Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать (должность, подпись, ФИО)

"\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Приложение № 2 к конкурсной документации |

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для юридических лиц)**

***(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)***

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, указать, когда и привести прежнее название)

Юридический адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Зарегистрированный адрес офиса \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Руководитель

3. Банковские реквизиты

4. ИНН

5. КПП

6. ОГРН

7. ОКПО

8. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий

9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства \_\_\_\_\_\_\_***(указать да или нет)***

10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (*в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):*

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в уставном капитале \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Претендент выступает в качестве производителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(указать да/нет)***

**Контактные лица**

Уполномоченные представители заказчика, организатора могут связаться со следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по кадровым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по техническим вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Справки по финансовым вопросам

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

**СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ (для физических лиц)**

***(в случае, если на стороне одного претендента участвует несколько лиц, сведения предоставляются на каждое лицо)***

1. Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Паспортные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Место жительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Телефон (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Факс (\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Банковские реквизиты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 9. Является ли претендент субъектом малого и среднего предпринимательства\_\_\_\_\_\_\_***(указать да или нет)***

10. Если претендент является субъектом малого и среднего предпринимательства (в соответствии со ст.4 ФЗ от 24.07.2007

 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»):

Средняя численность работников за предшествующий календарный год\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выручка от реализации товаров или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (без НДС) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 11. Претендент выступает в качестве производителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***(указать да/нет)***

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность, подпись, ФИО) (печать)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к конкурсной документации |

**Финансово-коммерческое предложение**

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Открытый конкурс №\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Этап** | **Год** | **Предельный лимит, руб.** |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2014-2015 гг. | 1 | 2014 | 150 499 440,00 | 177 589 339,20 |
| 2 | 2015 | 190 965 920,00 | 225 339 785,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Цена работ в руб., без учета НДС  | Цена работ в руб., с учетом НДС  | Условия и порядок расчетов за работы (указывается размер авансового платежа в процентах, но не более 10% от цены договора) | Срок выполнения работ по первому этапу (указывается количество календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 31 декабря 2014 г.) | Срок выполнения работ по второму этапу (указывается количество календарных дней с 1 января 2015г., но не позднее 31 декабря 2015 г.) | Гарантийный срок (указывается количество месяцев), но не менее 24 месяцев. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях \_\_\_\_ (сроки и условия отсрочки платежа) календарных дней, с учетом всех видов налогов, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением работ, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек без учета НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек с учетом НДС (ставка \_\_\_%).

Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указать срок, но не менее 120 (ста двадцати) календарных дней с даты проведения открытого конкурса).*

 В случае если наши предложения будут признаны лучшими, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) берет на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в открытом конкурсе и на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) согласен с тем, что выполнение работ запланированных к производству в 2015 году будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования на 2015 год. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования на 2015 год, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в части реализации объемов работ запланированных к производству в 2015 году.

При подготовке расчета стоимости выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_(наименование претендента) учтен предельный лимит затрат, указанный в пп. 4.2.7 Технического задания конкурсной документации.

В случае если \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование претендента) уклоняется от подписания договора, договор может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер.

Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего финансово-коммерческого предложения:

1) приложение № 1 – Расчет стоимости выполнения работ на \_\_\_ листах.

2) приложение № 2 – Календарный план выполнения работ (на \_\_\_ листах (составляется по форме соответствующего приложения к проекту договора).

1. Имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое предложение претендента от имени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. (Полное наименование претендента)
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. (Должность, подпись, ФИО) (печать)

## Приложение № 1

к финансово - коммерческому предложению

**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Открытый конкурс №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

В табличной форме приводится расчет стоимости выполнения работ (смета) в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (Должность, подпись, ФИО) (печать)

Приложение №2

к финансово - коммерческому предложению

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Открытый конкурс №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Цена Работ без НДС, в руб. | Срок выполнения Работ в календарных  |
| 1.  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |
| 3.  |  |  |  |
| 4.  |  |  |  |
| 5.  |  |  |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Полное наименование претендента)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## (Должность, подпись, ФИО) (печать)

## Приложение № 3.1.

 к конкурсной документации

Перечень работ, выполнение которых требует наличия выданного саморегулируемой организацией (СРО) свидетельства о допуске к осуществлению работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Виды работ по Перечню, утвержденному Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 г. N 624** |
|  | **III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту****2. Подготовительные работы**2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных исвязанных с ними элементов или их частей.2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов.2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов.**3. Земляные работы**3.1. Механизированная разработка грунта.3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве.3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации.3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.**5. Свайные работы. Закрепление грунтов**5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях.5.3. Устройство ростверков.**6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций**6.1. Опалубочные работы.6.2. Арматурные работы.6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.**7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций**7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений.7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок.**10. Монтаж металлических конструкций**10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей.10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций.10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб.10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций.10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие).**15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.**15.5. Устройство системы электроснабжения.**16. Устройство наружных сетей водопровода**16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.**20. Устройство наружных электрических сетей.**20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1кВ включительно.**25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов**25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.25.2. Устройство оснований автомобильных дорог.25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек.25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств.25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог.25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог.**26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей**26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей.26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей.26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути.26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути.26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог.26.6. Электрификация железных дорог.26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги.26.8. Устройство железнодорожных переездов.**33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).**33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта. |

Приложение № 4

к конкурсной документации

#### Сведения об опыте выполнения работ (наименование претендента)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по предмету настоящего открытого конкурса №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по годам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Реквизиты договора | Контрагент (с указанием филиала, представительства, подразделения, которое выступает от имени юридического лица) | Срок действия договора (момент вступления в силу, срок действия, дата окончательного исполнения) | Сумма договора (в руб. без учета НДС) | Предмет договора (указываются только договоры по предмету открытого конкурса) | Наличие жалоб, претензий, исковых заявлений со стороны контрагента в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору | Сведения об обоснованности и удовлетворенности требований контрагента по итогам рассмотрения жалоб претензий, исковых заявлений |
| 19.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |
| 20.. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |
| Всего за период. 19… – 20… гг. |  |

Имеющий полномочия действовать от имени претендента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Полное наименование претендента)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Должность, подпись, ФИО) (печать)*

Приложение № 5

к конкурсной документации

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

**Договор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на выполнение работ**

г. Иркутск «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге Куторкина Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании доверенности № от 20 13 г. с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается полностью организационно-правовая форма юридического лица и наименование юридического лица, соответствующие его уставу)*

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 *(должность, Ф.И.О. - полностью)*

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается документ, уполномочивающий лицо на заключение настоящего Договора, например: устава/ доверенности от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_и т.д. )*

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее – «Договор») о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

* 1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по реконструкции контейнерного терминала ст. Батарейная в 2014-2015 гг. (далее – «Работы») в объеме следующего предельного лимита затрат:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Этап** | **Год** | **Предельный лимит, руб.** |
| **Без учета НДС** | **С учетом НДС** |
| выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на ст. Батарейная в 2014-2015 гг. | 1 | 2014 | 150 499 440,00 | 177 589 339,20 |
| 2 | 2015 | 190 965 920,00 | 225 339 785,60 |

* 1. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	2. Срок начала выполнения Работ по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Срок окончания выполнения Работ по настоящему Договору - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Календарным планом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

**2. Цена Работ и порядок оплаты**

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик, в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, обязуется оплатить Исполнителю\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в 2014 году и \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС – 18% \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей в 2015 году. *(цена Работ и сумма налога указываются цифрами и в скобках прописью. Пример: «10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек»)*

Смета на выполнение Работ (приложение № 4) является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна быть представлена в отраслевой сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 с использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта ОАО «РЖД» и применением к итогу сметной стоимости коэффициента 0,95 (на основании решения Совета Директоров ОАО «ТрансКонтейнер» от 20.12.2011г.)»

2.2. Оплата Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере \_\_\_% от стоимости работ –\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_). Оставшуюся часть в размере \_\_\_% от стоимости работ - –\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), в т.ч. НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) Заказчик обязуется оплатить Исполнителю за фактически выполненные работы, после подписания сторонами актов КС-2, КС-3, предоставления счетов-фактур, сертификатов на используемые материалы и оборудование и иных документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87, сдачи-приемки товара на основании выставленного счета, счет фактуры в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банковских дней.

**3. Порядок сдачи и приемки Работ**

3.1. По завершении выполнения Работ *(этапа Работ)* Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней представляет Заказчику счет-фактуру и акт сдачи-приемки выполненных Работ.

3.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ *(этапа Работ)* направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении выполнения Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

**4. Обязанности Сторон**

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, указываются нормативные документы, ГОСТы.

другими соответствующими нормативными документами, государственными стандартами, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать за свой счет требования, предъявляемые к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

4.1.5. Гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору – \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месяца с даты подписания акта сдачи-приемки.

4.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика в случае выявления нецелесообразности продолжения выполнения Работ.

4.1.7. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.1.8. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) дней после таких изменений.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Оплатить Работы в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.3. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.4. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на выполнение Работ по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

4.3. Заказчик вправе:

 4.3.1. Отказаться от принятия результатов Работ и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков выполнения Работ Исполнителем выполнение Работ утратило интерес для Заказчика.

**5. Ответственность Сторон**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.3.В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

5.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием запретительных актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

**7. Разрешение споров**

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Иркутской области.

**8. Порядок внесения**

**изменений, дополнений в Договор и его расторжения**

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Выполнение работ будет осуществляться только при наличии у Заказчика лимитов финансирования. Исполнитель приступает к выполнению работ по второму этапу только после подтверждения Заказчиком лимита финансирования. В случае отсутствия у Заказчика лимитов финансирования, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.4. В случае непредоставления Исполнителем информации, указанной в п. 4.1.8. настоящего Договора, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии направления письменного уведомления в адрес Исполнителя за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом Сторонами производится сверка расчетов с составлением соответствующего акта.

**9. Срок действия Договора**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

**10. Прочие условия**

10.1. Право собственности на результат Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

10.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 7 (семи) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

 10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

10.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Передача прав и обязанностей Исполнителя третьим лицам не допускается без письменного согласия Заказчика.

10.7. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.9. К настоящему Договору прилагаются:

10.9.1. Техническое задание (приложение № 1);

10.9.2. Календарный план (приложение № 2);

10.7.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3);

10.9.4. Смета на выполнение Работ (приложение № 4).

**11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон**

**Заказчик:**  Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Юридический адрес: 125047, Россия, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Филиал ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге

Почтовый адрес: 664025, Россия, г. Иркутск, а/я 80.

Местонахождение: 664003, Россия, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А

ИНН 7708591995 КПП 997650001

р/с 40702810308030003880, к/с: 30101810200000000777, Филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Красноярске, БИК: 040407777

**Исполнитель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, адрес:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , р/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

к/счет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:Директор филиала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куторкин Д. Г. | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | От Исполнителя:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 2

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_ г.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапов Работ | Цена Работ с НДС, в руб. | Цена Работ без НДС, в руб. | Срок выполнения Работ в календарных днях с момента заключения договора  |
| 1.  |  |  |  |
| 2.  |  |  |  |
| 3.  |  |  |  |
| 4.  |  |  |  |
| 5.  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 3

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

Протокол

согласования договорной цены

Мы, нижеподписавшиеся,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Заказчика, с другой стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены Работ по настоящему Договору в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей. В том числе НДС (\_\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 4

к Договору на выполнение работ

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_г.

**СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  | Исполнитель:\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) (Ф.И.О.)  |

Приложение № 6 к конкурсной документации

Гарантийное письмо

Дата, номер

Настоящим, я, (*ФИО, должность)* *(наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента)*, и действующий на основании *Устава* гарантирую и подтверждаю, что у \_\_\_\_\_\_\_ (*наименование претендента или лица, выступающего на стороне претендента*)\_\_\_\_ отсутствуют задолженности по уплате страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

Также подтверждаю, что сделанные заявления об отсутствии задолженностей *(наименование* *претендента или лица, выступающего на стороне претендента)* по уплате страховых взносов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды являются полными, точными и верными.

*Должность (ФИО, Подпись)*

**

**

***Приложение №7 к конкурсной документации размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг*** [***www.zakupki.gov.ru***](http://www.zakupki.gov.ru) ***(далее – официальный сайт), на сайте ОАО «ТрансКонтейнер»*** [***www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) ***(раздел Компания/Закупки) и на сайте*** [***www.rzd.ru***](http://www.rzd.ru/) ***(раздел «Тендеры») (далее – сайты).***

Приложение № 8

к конкурсной документации



 ***Приложение №8 к конкурсной документации размещено отдельным файлом на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг*** [***www.zakupki.gov.ru***](http://www.zakupki.gov.ru) ***(далее – официальный сайт), на сайте ОАО «ТрансКонтейнер»*** [***www.trcont.ru***](http://www.trcont.ru/) ***(раздел Компания/Закупки) и на сайте*** [***www.rzd.ru***](http://www.rzd.ru/) ***(раздел «Тендеры») (далее – сайты).***